Data/hora: 13/06/2024 08:03:50

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium

Título:

Perturbations observées chez la palourde "Ruditapes decussatus" et la datte de mer "Lithophaga lithophaga" collect"es au nord de la Tunisie

اضطرابات ثنائيات الصدف عند القفالة Ruditapes decussatus وعند بلح البحر Lithophaga lithophaga   التي تم التقاطها بشمال تونس الساحلية

Abnormalities observed in the europeen clam Ruditapes decussatus and the mussel date Lithophaga lithophaga in north of Tunisia

Autores: | Jaafar Kefi, F.; Trigui El Menif, N.; Le Pennec, M.
Data: | 2012-05-27
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Abnormalities; Animal morphology; Ecology; Shellfish; Shells; Lithophaga lithophaga; Ruditapes decussatus; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_48059; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_48150.
Resumo: | La présente étude a porté sur une anomalie morphologique observée chez la palourde européenne Ruditapes decussatus collectée dans le lac nord de Tunis et des perturbations coquillières relevées chez la datte de mer Lithophaga lithophaga prélevée dans la baie de Bizerte. L’examen de la partie molle et de la coquille de ces deux espèces de bivalves a révélé une malformation chez la palourde européenne  qui consiste en la différenciation de deux siphons inhalant et exhalant surnuméraires prenant naissance des deux siphons habituels, complètement séparés, inhalant et exhalant. Les siphons en forme de Y  possèdent ainsi  4 ouvertures fonctionnelles au lieu de 2.  Chez la datte de mer Lithophaga lithophaga, nous avons relevé la présence de perturbations coquillières qui touchent la valve du côté externe et interne. Nous avons mis en évidence la présence d’annélides perforateurs et de sipunculiens vivant à l’intérieur de galeries intravalvaires creusées vraisemblablement par ces invertébrés. La fine épaisseur de la coquille pourvue de galeries entraine  des malformations morphologiques coquillières observées chez ce bivalve lithophage.
Tipo: | Journal Contribution
Idioma: | Francês

Identificador:

Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), 33 , p. 69 -73

0330-0080

http://hdl.handle.net/1834/4263