Data/hora: 12/06/2024 12:24:13

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Essai d’évaluation de la qualite des eaux de ruissellement du bassin versant de la lagune de Bizerte

محاولة تقييم حالة مياه مصب بحيرة بنزرت

An attempt of the assessment of the water quality of Bizerte's lagoon  catchement area	
Autores: 	Hammami, J.; Brahim, M.; Gueddari, M.	
Data: 	2010-12-12	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Anthropogenic factors; Chemical properties; Chlorophylls; Nitrogen; Phosphorus; Physical properties; Pollution monitoring; Runoff; Water quality; Chemical properties; Nitrogen; Phosphorus; Runoff; Water quality; Chlorophylls; Anthropogenic factors; Physical properties; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9754; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5192; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5804; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35388; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16061; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1577; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34996; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13328.	
Resumo: 	La lagune de Bizerte, située en Tunisie nord-orientale, constitue un bassin récepteur d’un réseau hydrographique bien développé. Afin d’apprécier l’impact des facteurs naturels et anthropiques sur les eaux de ruissellement du bassin versant de cette lagune, une campagne de prélèvement d’eau a été effectuée en février 2003 (période de crue) au niveau de la partie aval de quinze cours d’eau, à raison d’un échantillon par cours d’eau. Les échantillons d’eau prélevés ont fait l’objet de mesure in situ des variables physico-chimiques (température, pH et O2 dissous) et d’analyses au laboratoire de la chlorophylle a et des différentes formes organiques et inorganiques dissoutes de l’azote et du phosphore. Les résultats obtenus ont montré que les eaux de ruissellement sont, dans l’ensemble, bien oxygénées et, sont neutres à légèrement alcalines. Celles prélevées au niveau de la partie aval des oueds Merazig et Guenniche, situés respectivement au Nord-Ouest et au Sud-Est de la lagune de Bizerte, sont généralement, les plus chargées en composés azotés et phosphorés.  L’application de l’analyse en composante principale (ACP) sur ces résultats fait apparaître, globalement, deux groupes d’eau et confirme que les eaux des oueds Merazig et Guenniche se distinguent de celles des autres cours d’eau.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	Bulletin de l Institut national des sciences et technologies de la Mer, 32. p. 69-77

0330-0080

http://hdl.handle.net/1834/3747	
Editor: 	INSTM