Data/hora: 16/06/2024 17:47:03

Provedor de dados: | 25
País: | Brazil
Título: | Interpretação de testes de vazão em poços tubulares profundos, dimensionamento e especificações de bombas submersas
Autores: | Diniz, Hélio Nóbile; Michaluate, Walter Jorge.
Data: | 2006-06-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Água subterrânea; Ensaios de bombeamento; Extração de água.
Resumo: | Este trabalho tem o objetivo de divulgar técnicas sobre a realização e interpretação de testes de vazão em poços tubulares profundos. O teste de vazão é uma ferramenta usada para conhecer o comportamento hidráulico dos poços tubulares profundos e sua interpretação adequada possibilita o cálculo preciso do equipamento para extração de água dos poços e a determinação dos parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos. Os conceitos apresentados neste manual são produtos de uma ampla consulta e revisão bibliográfica realizada pelos autores, nas bibliotecas do Instituto Geológico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Instituto Astronômico e Geofísico, Instituto de Geociências e Faculdade de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Os métodos empregados e a utilização de softwares são produtos de uma experiência de mais de 20 anos do Pesquisador Científico Hélio Nóbile Diniz, na realização e interpretação dos testes de vazão realizados em poços tubulares profundos, resultando em importantes dicas para os profissionais menos experientes. No dimensionamento dos conjuntos moto-bombas submersos o Engo Walter Jorge Michaluate fornece os parâmetros que utiliza há mais de 20 anos na aquisição e instalação desses equipamentos para a SABESP, em uma grande variedade de tipos de poços tubulares, alguns com profundidade de poucas dezenas de metros e outros com centenas de metros, uns com vazões de poucos m3/h outros com centenas de m3/h e, construídos em formações geológicas cujas águas extraídas variam de temperatura entre 20 e 70o C.
Tipo: | Learning Object
Idioma: | Português
Identificador: | http://hdl.handle.net/2315/64
Relação: | 1

Formato:

1743252 bytes

application/pdf