Data/hora: 10/06/2024 00:38:18

Provedor de dados: 	25	
País: 	Brazil	
Título: 	A Simple Mathematical Model to Study the Mixture Processes in a northeast River Basin	
Autores: 	Alcântara, E.H.	
Data: 	2007-10-25	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Salinidade; Rio Periá (MG); Estuários; Análise unidimensional; Processos de mistura; Tempo de descarga.	
Resumo: 	O presente trabalho tem como objetivo analisar os processos de mistura no sistema estuarino do Rio Periá (Maranhão State, Brazil) e zonear o sistema através da classificação de Kjerfve (1987). Foi utilizado o modelo matemático de Dyer e Taylor (1973), para analisar os processos de mistura. Para obtenção dos objetivos, a batimetria do sistema estuarino foi levantada, e com a mesma foram delimitados os limites atingidos pelas marés alta e baixa. Foram analisados, num padrão unidimensional: as salinidades e as concentrações e/ou frações de água doce nas marés alta e baixa; as taxas e os tempos de descarga; e os volumes de água doce retidos no estuário nas estofas de enchente e vazante. Foram obtidos os seguintes resultados: o volume de água no sistema possuí um máximo de 64,96 * 106 m3e um mínimo 0,12 * 106 m3; o prisma de maré possui máximo 7,1 * 106 m3 e mínimo de 0,045 * 106 m3; a concentração de água doce foi maior na maré baixa (0,99 * 106 m3) do que na alta (0,91 * 106 m3); a concentração de sal foi sempre maior na maré alta do que na baixa, sendo o valor máximo de 34 ups e o mínimo de 0,34 ups; quanto ao volume de água retido nas estofas de maré baixa e alta, foi maior na estofa de vazante (5,36* 106 m3) do que na de enchente (1,12 * 106 m3); finalmente, os tempos de descarga apresentaram maior valor na maré alta (2 períodos de maré) e menor na maré baixa (1,24 períodos de maré). O estudo permite concluir que a salinidade e a descarga de água doce no sistema estuarino do Rio Periá são os fatores dominantes nos processos de mistura do mesmo.	
Tipo: 	Article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	1982-1751

http://hdl.handle.net/2315/118	
Relação: 	1/2007	
Formato: 	1670598 bytes

application/pdf