Data/hora: 16/06/2024 19:40:37

Provedor de dados: | 25
País: | Brazil
Título: | Hidrogramas para a bacia hidrográfica do ribeirão Serragem no município de Tremembé, SP
Autores: | Targa, Marcelo dos Santos; Batista, Getulio Teixeira; Mostarda Neto, Nazareno; Maria Filho, Paulo José.
Data: | 2015-01-16
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Bacia; Ciências ambientais; Escoamento; Uso do solo; Basin; Environmental science; Land use; Water flow.
Resumo: | O presente trabalho objetivou determinar os Hidrogramas de Precipitações Efetivas Máximas a partir do método do Hidrograma Unitário (HU) da bacia do Ribeirão Serragem no município de Tremembé, SP no vale do Paraíba do Sul, localizada na parte a montante da barragem da Fazenda Maristela. Foram empregadas técnicas de geoprocessamento com o uso de ferramentas do SPRING para a caracterização do uso e ocupação do solo e caracterização física da bacia para o cálculo da Precipitação efetiva (Pe) resultante de chuvas máximas sobre a bacia simuladas para 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 e 200 anos. O cálculo da Pe foi realizado pelo método do Curva Número (CN). Os resultados indicaram que a bacia do Ribeirão Serragem apresenta um bom estado de conservação, levando em consideração que ocorre o predomínio de florestas em todas as classes de APP especialmente em áreas de Topo de Morro. Conclui-se que a Bacia do Ribeirão Serragem é pouco sujeita a enchentes, porém sensível a processos erosivos devido ao escoamento superficial rápido das águas de chuva. Uma Pe unitária de 1 mm corresponde à vazão do ribeirão Serragem atingiria um pico máximo de vazão da ordem de 0,53 m³/s e as vazões de pico correspondente às chuvas de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 e 200 anos, foram de 1,40 mm, 4,50 mm, 7,4 mm, 9,2 mm, 10,56 mm, 11,70 mm, 15,30 mm, 19,20 mm e 23,50 mm. Essas vazões são consideradas pequenas e associadas com a alta porcentagem de florestas, favorecendo assim o amortecimento das vazões de cheia e com isso garantindo sua sustentabilidade.
Tipo: | Article
Idioma: | Português
Identificador: | http://hdl.handle.net/2315/284

Formato:

637905 bytes

application/pdf