Data/hora: 29/05/2024 00:59:00

Provedor de dados: | Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
País: | Mexico
Título: | Estudios para modernización de la derivadora Dique Alto, sobre el Río Turbio, del distrito de riego 011 Alto Río Lerma, Guanajuato.
Autores: | Jiménez Cruz, David Mauricio.
Data: | 2013-04-23
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Munguía; Inundaciones; Vertedor; Cárcamo de bombeo; Flooding; Spillway; Pumping station; Hidrociencias; Maestría.
Resumo: | En la zona de riego abastecida por la derivadora Dique Alto del Módulo Corralejo del Distrito de Riego 011 “Alto Río Lerma”, Guanajuato se han presentando problemas de abastecimiento de agua en periodos de estiaje y problemas de inundación en las comunidades cercanas en las épocas de lluvia. Como una solución al suministro de agua para riego, se conduce agua a través del dren Munguía que llega al río Turbio y luego se lleva hasta la derivadora Dique Alto; sin embargo, el azolvamiento del río Turbio ha propiciado inundaciones en poblaciones cercanas aguas arriba de dicha derivadora cuando sube el nivel del agua en el río. Para dar solución a los problemas planteados anteriormente, se realizaron los estudios del presente trabajo en el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo en el año 2012. Primeramente se realizó trabajo de campo, incluyendo levantamientos topográficos y visitas a los sitios del problema, se analizaron las posibles alternativas de solución y al final se detallaron cada uno de los estudios para concluir un proyecto ejecutivo de las obras propuestas. Del estudio hidrológico se obtuvo un gasto de 99.0 m3/s como demanda máxima, para un periodo de retorno de 10 años, para realizar modificaciones al vertedor de la derivadora. La red de conducción de proyecto será tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con diámetros de 1,000 y 900 mm, en una longitud de 4,928.7 m; esta tubería podrá conducir un gasto de 60 lps desde el dren Munguía hasta la zona de riego. Además, se construirá un cárcamo de bombeo al inicio de la conducción para remplazar uno existente que bombeaba agua desde la presa derivadora hasta la zona de riego. Finalmente, se concluyó que si es posible evitar las inundaciones en las poblaciones aguas arriba de la derivadora Dique Alto y, al mismo tiempo, seguir abasteciendo de agua a la zona de riego del módulo Corralejo. _______________ STUDIES FOR MODERNIZATION OF THE DIQUE ALTO DIVERTER DAM ON THE TURBIO RIVER, IRRIGATION DISTRICT 011 ALTO RIO LERMA, GUANAJUATO. ABSTRACT: The irrigation area supplied by the Dique Alto diverter dam at Corralejo Module of Irrigation District 011 "Alto Rio Lerma" Guanajuato has been presenting a problems of water supply in times of drought and flooding problems in nearby communities during the rainy season. As a solution to the water supply for irrigation, water has been conducted through Munguia drain reaching the Turbio river and then brought to the Dique Alto diverter dam, but siltation on Turbio river has caused flooding in nearby towns upstream from the diverter dam when water levels rise in the river. To solve the problems above, the studies of the present work were developed in Montecillo Campus of the Colegio de Postgraduados in 2012. First, it was conducted fieldwork, including topographic surveys and visits to the sites with problems, then there were analyzed the possible solutions and, at the end, it was detailed every study to complete a final design of the proposed works. It was obtained a flow of 99.0 m3/s as a maximum demand from the hydrological study, for a return period of 10 years, to make amendments to the diverter spillway. The network pipe of the project will be polyester pipe reinforced with glass fiber in diameters of 1000 and 900 mm; the length is 4928.7 m; this network pipe may transport a flow of 600 lps from the Munguia drain to the irrigation zone. In addition, it will be constructed a pumping station at Munguia drain to replace an existing pumping station that pumped water from the diverter dam to the irrigation area. Finally, it was concluded that it is possible to avoid flooding in town's upstream Dique Alto diverter dam and, at the same time, to continue supplying water to the irrigation area of Corralejo module.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/1897