Data/hora: 09/06/2024 11:43:56

Provedor de dados: 	Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )	
País: 	Mexico	
Título: 	Análisis de la información de infraestructura hidroagrícola en distritos de riego.	
Autores: 	Tovar Tapia, Víctor Gregorio.	
Data: 	2013-10-21	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Canales; Drenes; Estructuras hidroagrícolas; SIG; Superficie agrícola; Channels; Drains; Hydro structures; GIS; Agricultural area; Hidrociencias; Maestría Tecnológica.	
Resumo: 	México ocupa el sexto lugar mundial en términos de superficie con infraestructura de riego con 6.46 millones de hectáreas, de las cuales el 54% corresponde a 85 Distritos de Riego (DR), y el restante a más de 39 mil Unidades de Riego (UR).Por lo anterior surge la inquietud de cuantificar con exactitud la infraestructura para su control, mantenimiento y actualización, ya que en la actualidad en algunos casos la información con la que cuenta la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)posiblemente no ha sido actualizada oportunamente. El objetivo del presente análisis es comparar la información sobre infraestructura agrícola que existe en forma oficial y la obtenida a través de sistemas de información geográfica (SIG) con que cuenta la misma CONAGUA y evaluar la necesidad de utilizar los Modelos de SIG para tener un control preciso de los inventarios de infraestructura hidroagrícola. A través del análisis  se encontró una superficie física en DR 5.8% mayor a la registrada oficialmente, en la red de canales se encontró 4.1% más de la longitud en canales registrados oficialmente, en la red de drenaje se encontró que la longitud de la red de drenaje es 10.54% menor a lo registrado oficialmente, las probables causas de dichas diferencias son la invasión y el azolvamiento de los mismos, a tal grado que se han perdido completamente sus características hidráulicas, siendo en este sentido difícil su ubicación y se sigan considerando en los registros de la CONAGUA. Para el caso de las estructuras existentes, se tiene que en los SIG existen 13.28% más a lo registrado en las tarjetas de inventarios oficiales. Se concluye la necesidad de georreferenciar la totalidad de la infraestructura y adecuar en esta plataforma los actuales inventarios. _______________  ABSTRACT: Mexico ranks sixth worldwide in terms of equipped area for irrigation with 6.46 million hectares, 54% corresponds to 85 Irrigation Districts (ID), and the remaining corresponds to more than 39 000 Irrigation Units (IU). Therefore, it is proposed the precise quantification of the amount of infrastructure for its monitoring, its maintaining, and its updating; that is because in some cases the available information from National Water Commission in Mexico (NCW) probably has not been updated promptly. The objective of this analysis is to compare the information on agricultural infrastructure that exists officially and the information obtained through geographic information systems (GIS) both provided by NCW, and to evaluate the necessity of GIS models to control the hydro agricultural data. Through the analysis, it was found that the physical surface in DR is 5.8% higher than the amount officially recorded; in the channel network, it was found 4.1% more length than the officially channel network; it was found that the length of the network drainage is 10.54% less than officially recorded, the probable causes of these differences are invasion and siltation to the grade that they have completely lost their hydraulic characteristics, in this sense the location is difficult and they are still considered on NCW records. For the existing structures, it was found 13.28% more on GIS than those recorded on official inventories cards. It was concluded the need for georeferencing all the infrastructure and for adapting on such platform the current inventories.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/2069