Data/hora: 07/06/2024 01:59:05

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Calidad de las aguas residuales de la Cuenca Lerma-Chapala
Autores: | Arteaga Cortez, Viviana María.
Data: | 2010-08-31
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Río Lerma; Agua residual; Caracterización química; Contaminación; Presión osmótica; Relación de adsorción de sodio; Lerma River; Residual water; Chemical characterization; Pollution; Osmotic pressure; Relation of adsorption of sodium; Maestría; Hidrociencias.
Resumo: | El agua es uno de los recursos naturales fundamentales, en que se apoya el desarrollo, constituyéndose como un apoyo fundamental para el progreso del hombre. El caso del agua es uno de los ejemplos más claros: un mayor suministro de agua significa una mayor carga de aguas residuales. Las aguas residuales son materiales derivados de residuos domésticos o de procesos industriales, los cuales no pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales. En la actualidad  se cuenta con  una gran corriente que une el centro y el occidente del país, el río Lerma cubre 700 kilómetros, desde Toluca a Guadalajara. Este afluente tranquiliza la sed insaciable del Distrito Federal; cruza los complejos industriales del Estado de México y Salamanca, de igual forma estas zonas industriales descargan en su totalidad en el Río Lerma, el agua residual proveniente de esta corriente sirve a su vez para  abastecer los llanos graneros del Bajío, en Querétaro y el Valle de Santiago en Guanajuato, y a través del lago de Chápala es la mayor fuente de agua potable de la capital de Jalisco (Bogar Escobar, 2005). Las aguas residuales que se vierten a lo largo del río Lerma, reciben afluentes de los escurrimientos naturales. En cada estación de muestreo de la cuenca hidrográfica Lerma-Chápala, se evaluaron los siguientes parámetros: la concentración (mg L-1), la conductividad eléctrica (CE) el valor mínimo es 142 µS cm-1  y el máximo 12650 µS cm-1, encontrándose el valor de la media en 614 µS cm-1. La presión osmótica (PO) el valor mínimo es 0.51 atm  y el máximo 5.5694  atm, encontrándose el valor de la media en 0.2106  atm.  La Relación de Adsorción de Sodio (RAS) el valor calculado por diferentes formulaciones no presenta cambios importantes por lo que el valor máximo se encuentra 30.911 y el mínimo 0.053 con una media 1.3057.De la misma forma se evaluaron los siguientes parámetros  la salinidad efectiva (SE), salinidad potencial (SP), contenido de Fosforo (P), y Boro (B); Para definir de esta forma la calidad del agua, de la misma manera se realizo la caracterización química, determinándose los siguientes iones: Ca+2, Mg+2, Na+, K, CO3-2, HCO3-, Cl-, y SO4-2. _______________ ABSTRACT: The water is one of the natural fundamental resources, on which the development rests, being constituted as a fundamental support for the progress of the man. The case of the water is one of the clearest examples: a major supply of water means a major load of waste water. The waste water is materials derived from domestic residues or from industrial processes, which cannot be rejected throwing them without treatment into lakes or conventional currents. Presently we count on a great current that joins the center and the west part of the country, the Lerma River runs through 700 kilometres, from Toluca to Guadalajara. This spring calms down the insatiable thirst of the Federal District; it crosses the industrial complexes of the State of Mexico and Salamanca, these industrial parks sends in its entirety their residual water into the Lerma River, the residual water coming from this flow serves in turn to the lands of the Shoal, in Querétaro and the Valley of Santiago in Guanajuato, and with the Chapala Lake   is the major drinking fountain of Guadalajara the capital of Jalisco State (Bogar Escobar, 2005). The waste water that are spilt along the river Lerma, receives tributaries of the natural runoffs. On every station of sampling of the hydrographic basin Lerma-Chápala, the following parameters were evaluated: the concentration (mg L-1), the electrical conductivity (CE) the minimal value is  142 µS cm-1  and the maximum 12650 µS cm-1, being the value of the average in 614 µS cm-1. The osmotic pressure (PO) the minimal value is 0.51 atm, and the maximum   5.5694 atm, being the value of the average in 0.2106 atm.  The Relation of Adsorption of Sodium (RAS) the value calculated by different formulations does not present important changes for what the maximum value is 30.911 and the minimum 0.053 with an average 1.3057. Of the same form the following parameters evaluated the effective salinity (SE),  potential salinity (SP), contained of Phosphorus (P), and Boron (B); to define of this form the quality of the water, of the same way the chemical characterization was performed, deciding the following ions: Ca+2, Mg+2, Na+, K, CO3-2, HCO3-, Cl-, y SO4-2.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/161