Data/hora: 12/06/2024 12:28:05

Provedor de dados: | Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
País: | Mexico
Título: | Tierras con aptitud para el riego en palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq) en dos áreas de Balancán y Tenosique, Tabasco
Autores: | Jiménez, Jiménez, Rubén.
Data: | 2012-09-09
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Clasificación de aguas; Clasificación de suelos; Infraestructura de riego; Maestría; Producción Agroalimentaria en el Trópico.; Water classification; Soil classification; Irrigation infrastructure.
Resumo: | El presente trabajo fue llevado a cabo en la región de Los Ríos, en Balancán y Tenosique, Tabasco, en un área con aptitud para el cultivo de palma de aceite. Para llevar a cabo los análisis correspondientes, se digitalizaron 36 ortofotos que cubren el área de estudio tomadas en 2003. La información referente a la infraestructura de riego, los cuerpos de agua y los suelos con potencial para riego en el área de estudio fue recopilada e integrada en una base de datos y mapas para su integración al Sistema de Información Geográfica (SIG), con lo que 111 cuerpos de agua fueron delimitados. Las plantas de bombeo son la infraestructura de riego encontrada con mayor frecuencia (80%), seguido de los pozos profundos (20%). Asimismo, se encontró que 80% y 68% del total de plantas de bombeo y pozos profundos respectivamente, se encuentran activos. 16 muestras de agua fueron colectadas y analizadas y se encontró que el agua es de buena calidad y que puede ser usada para el riego de palma de aceite y de otros cultivos. 4 muestras de agua analizadas están condicionadas por la Relación de Absorción de Sodio (RAS), tres por cloruros, tres por boro y una más por el contenido de Carbonato de Sodio Residual (CSR). Por otro lado, para la clasificación de tierras con aptitud para el riego, 41 descripciones de perfiles de suelos fueron realizados, de los cuales, 16 fueron seleccionados para el análisis e interpretación mediante comparación morfológica de suelos por unidad cartográfica. Tres clases de tierras regables fueron identificadas. Considerando el tipo de suelo, agua, topografía y drenaje, no se encuentra ninguna limitante para la implementación del sistema de riego para el cultivo de palma de aceite en el área de estudio._________The present work was carried out in Los Ríos region in Balancán and Tenosique, Tabasco, an area with aptitude for oil palm cultivation. 36 ortophotos taken in 2003 and covering this area were digitized for further analysis. Information about the existent irrigation infrastructure, water bodies and soils with potential for irrigation was compiled and integrated into a data base and several maps, forming Geographical Information Systems (GIS). 111 water bodies were delimited. The pumping plants are the most frequently infrastructure for irrigation found (80%), just followed by deep wells (20%). 80% and 68% out of the total pumping plants and of deep water wells respectively are active. 16 water samples were collected and analyzed revealing that water is of good quality and could be used for irrigation of not only oil palm but also other crops. 4 analyzed water samples are conditional for SAR (Sodium Absorption Ratio), 3 samples for chlorides, 3 for boron and 1 for RSC (Residual Sodium Carbonate) content. On the other hand, 41 soil profiles were described according to the irrigation capability used for land classification, from which, 16 soil profiles were further analyzed. Three irrigable land classes were identified in the studied area. Considering the type of soils and water, topography and drainage in this region, the establishment of irrigations systems for oil palm cultivation would be feasible.
Tipo: | Tesis
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/1668