Data/hora: 09/06/2024 05:46:38

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Modelación hidrológica y análisis de factibilidad técnica y económica del proyecto de temporal tecnificado de ampliación del Bajo Papaloapan-Tesechoacán, estado de Veracruz.
Autores: | Rodríguez Rodríguez, Jesús.
Data: | 2010-09-22
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Distrito de temporal tecnificado; Simulación hidrológica; Inundaciones; Drenes; Technified rainfed agriculture district; Hydrological simulation; Flood; Drains; Maestría; Hidrociencias.
Resumo: | Se realizó la modelación hidrológica y el análisis de factibilidad técnica y económica del proyecto de ampliación de la superficie del Distrito de Temporal Tecnificado 003 Tesechoacán, cuenca del río Papaloapan, que presenta problemas con inundaciones. A partir de la información de los estudios básicos, se realizó una simulación hidrológica usando el software MIKE, del Instituto Hidráulico Danés, para identificar las áreas de afectación. La modelación realizada permitió precisar las superficies inundadas las cuales, al estar georreferenciadas, permitieron el análisis de diferentes estrategias de control de inundaciones. Considerando un periodo de retorno de 25 años, el área inundable simulada bajo las condiciones actuales resultó de 51,175.59 ha. Se propusieron dos alternativas de solución para incorporar las áreas inundadas al Distrito de Temporal Tecnificado 003 Tesechoacán. La primer alternativa consiste en construir bordos en las márgenes izquierda y derecha de los ríos Obispo y Tesechoacán, considera estructuras para descargas controladas y unión de drenes, cruces de caminos, rectificación de drenes, caminos y construcción de drenes parcelarios, así como indemnizaciones, maquinaria y equipos. La segunda propuesta no considera la construcción de bordos ni estructuras para descargas controladas, pero si considera la infraestructura restante de protección y drenaje de la alternativa 1. Después de realizar la simulación hidrológica de ambos escenarios, se desarrolló la ingeniería del proyecto y se obtuvieron los costos e indicadores económicos de cada alternativa, y se concluyó que la alternativa 2 es mejor para la ampliación Bajo Papaloapan-Tesechoacán. De esta manera, se pueden rescatar 12,402.4 ha de las que actualmente se inundan. _______________ HYDROLOGICAL MODELLING AND TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY ANALYSIS FOR THE TECHNIFIED RAINFED AGRICULTURE PROJECT OF EXPOANSION OF BAJO PAPALOAPAN-TESECHOACAN, STATE OF VERACRUZ. ABSTRACT:  Hydrological modeling and analysis of technical and economic feasibility were performed for the expansion project of the area of Technified Rainfed Agriculture District 003 Tesechoacan, at Papaloapan River basin, which has flooding problems. From the basic study information, hydrologic simulation was performed using MIKE software, developed by the Danish Hydraulic Institute, to identify the involved areas. Modeling let define the flooded areas which, by being geo referenced enabled the analysis of different strategies for flood control. For current condition, the result is a flooded area of 51,175.59 ha considering 25 years as a return period. There were two alternative solutions to incorporate the flooded areas to Technified Rainfed Agriculture District. The first one is to build levees on the left and right margins of Obispo and Tesechoacán rivers, it considers structures for controlled discharges and drain joints, road crossings, correction of drains, roads and construction of the parcel drain, as well as compensations, equipment and machinery. Second proposal does not include the construction of levees and structures for controlled discharges, but it includes the remaining protection and drainage infrastructure of Alternative 1. After performing hydrologic simulation of both scenarios, the project engineering was developed and the costs and economic indicators of each alternative were obtained, and it was concluded that alternative 2 is better for expansion of Bajo Papaloapan-Tesechoacan. By doing so, 12,402.4 ha were recuperated from the flooded area.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/176