Data/hora: 09/06/2024 03:36:43

Provedor de dados: 	Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )	
País: 	Mexico	
Título: 	Análisis de la sobre-explotación del acuífero de Texcoco.	
Autores: 	Escobar Villagran, Bernardo Samuel.	
Data: 	2010-11-26	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Plan de manejo sustentable de un acuífero; Cálculo de la sobre-explotación; Características del acuífero; Errores en el balance hidrológico; Aquifer sustainable management plan; Over-exploitation calculation; Aquifer characteristics; Errors in the hydrologic balance; Hidrociencias; Doctorado.	
Resumo: 	El acuífero Texcoco es el principal recurso de agua de 12 municipios en la parte oriente del Valle de México, con una población de cerca de un millón y medio de habitantes. El desarrollo económico de esta región depende fuertemente de la posibilidad de alcanzar un manejo sustentable del acuífero, el cual está sobre-explotado actualmente, a pesar de que el grado de sobre-explotación es desconocido. Ya que el conocimiento de un valor creíble de la sobre-explotación es completamente indispensable para poder elaborar e implementar un plan de manejo sustentable del acuífero, el objetivo de este trabajo fue analizar las fuentes de incertidumbre y errores en la estimación de la sobre-explotación. Para este propósito se aplicaron dos métodos: a) el método del balance hidrológico, que consiste en medir o calcular las diferentes entradas y salidas de agua del área acuífera, y b) el método basado en el monitoreo de la carga hidráulica y el conocimiento del almacenamiento específico (en acuíferos confinados) o rendimiento específico (en acuíferos no confinados), determinado por pruebas de bombeo. Como resultado de la aplicación de estos métodos se obtuvo una sobre-explotación de 62 hm3/año por el método del balance hidrológico, mientras que el uso del segundo método dio un valor de 67.6 hm3/año. Ambos valores resultaron muy similares por una mera coincidencia, ya que hay error en el cálculo de la evapotranspiración real que debería ser sustraída del volumen de precipitación para poder calcular la recarga vertical; el escurrimiento superficial que entra y sale de la parte acuífera no es medido en los sitios requeridos; las característica hidrogeológicas del acuífero no son medidas in situ, pero son tomadas de los acuíferos cercanos; no hay suficientes medidas representativas que pudieran permitir la correcta estimación del gradiente y de los flujos de entrada y salida de agua subterránea. Aún el volumen de agua extraída por bombeo de pozos es determinada insuficientemente, debido a que hay un número desconocido de pozos clandestinos y la información correspondiente al registro de pozos es incompleta y no está actualizada. _______________ ABSTRACT : The Texcoco aquifer is the main source of water for 12 municipalities in the oriental part of the Mexican Valley, with a population of over one and a half million inhabitants. The socio-economic development of this zone strongly depends on the possibility to attain a sustainable management of the aquifer, which at present time is heavily over-exploited, although the real degree of over-exploitation is unknown. And since the knowledge of a credible value of the over-exploitation is completely indispensable in order to elaborate and implement a sustainable management plan of the aquifer, the aim of this work was to analyze the sources of uncertainties and errors in the estimation of the over-exploitation. For this purpose two methods were applied: a) the hydrologic balance method, consisting of measuring or calculating the different water inputs to and outputs from the aquifer area, and b) the method based on the monitoring of the hydraulic head drawdown and the knowledge of the specific storage (in confined aquifers) or specific yield (in unconfined aquifers), determined by aquifer tests. As a result of the application of these methods an over-exploitation of 62 hm3/year was obtained by the water balance method, while the use of the second method yielded a value of 67.6 hm3/year. Both values resulted very similar by a mere coincidence, since there are  errors in the calculation of the real  evapotranspiration that should be subtracted from the precipitation volume in order to calculate the vertical recharge; surface runoff toward and from the aquifer area are not measured in the needed sites; the hydrogeological aquifer characteristics are not measured in situ, but are taken from neighboring aquifers; there are not enough hydraulic head measurements that would allow to correctly estimate the gradient and the groundwater inflows and outflows. Even the volume of water extracted by the pumping wells is poorly determined, since there is an unknown number of clandestine wells and the information corresponding to the registered wells is incomplete and not updated.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/227