Data/hora: 17/06/2024 12:59:31

Provedor de dados: | Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
País: | Mexico
Título: | Control de incendios forestales con sistemas de captación del agua de lluvia.
Autores: | León Villalobos, José María.
Data: | 2012-09-15
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Análisis multicriterio; Control aéreo de incendios forestales; Area de captación; Conocimiento local; Probabilidad de lluvia; Multicriteria analysis; Wildfire fighting; Catchment area; Local knowledge; Precipitacion probability; Edafología; Maestría.
Resumo: | Las aeronaves se han convertido en el medio más eficaz, rápido y moderno en la lucha contra los megaincendios forestales; el agua, elemento operativo fundamental está limitada en disponibilidad, reduciendo la eficiencia de la labor. Los sistemas de captación del agua de lluvia (SCALL), pueden ser usados para solucionar la escasez de agua en el control aéreo de incendios forestales y su ubicación estratégica en zonas de alta incidencia es primordial para mejorar la eficiencia en el control de incendios y salvaguardar los bosques mexicanos. En este estudio se realizó una evaluación de la aptitud territorial para establecer SCALL en tres municipios del estado de México: Chalco, Tlalmanalco e Ixtapaluca, mediante la selección de cinco variables determinantes: velocidad de viento, distancia a caminos, escurrimiento superficial, evaporación y densidad de incendios. Estas fueron cartografiadas y priorizadas con el apoyo de conocimiento experto, para finalmente ser integradas por el método de decisión multicriterio. Se identificaron en el área de estudio dos zonas con aptitud, que satisfacían a la mayoría de las variables, una al norte y la otra al sur. Asimismo, se concluyó que la identificación de áreas con aptitud a través de este método representa una herramienta útil para establecer los SCALL. Por otra parte, al incluir el conocimiento experto así como visitas de campo, se puede definir el mejor sitio y diseño de SCALL más costeable y de menor impacto ambiental. Una alternativa para mejorar la disponibilidad de fuentes de agua son los SCALL. En este estudio se diseño un SCALL para apoyar el control aéreo de incendios en el oriente del estado de México; para ello, se estimó la demanda de agua con base en el 10 % de los incendios que afectaron superficies a partir de 5 ha así como la Precipitación Neta, con probabilidad del 80% de ocurrencia; como área de captación  se recurrió a la impermeabilización de laderas. En el diseño de los sistemas de almacenamiento se empleó la Precipitación Máxima al 90% de probabilidad para tener un amplio margen de seguridad, asimismo se propuso el diseño de sedimentadores en cada sistema. La ubicación de los SCALL fue definida usando conocimiento local, SIG y recorridos de campo. Se implementó una red de SCALL con los sitios identificados considerando una distancia de 10 km lineales respecto de la fuente de los incendios y una separación entre los sistemas de captación de 5 km. Se consideraron también en el diseño otros parámetros de funcionalidad como son: señalización y coordenadas de los sitios. Debido a que los sitios de ubicación de los SCALL se encuentran en un Área Natural Protegida, se propuso una rampa de seguridad en cada sistema de almacenamiento para facilitar la salida de las aves cuando el depósito permanezca abierto. _______________  ABSTRACT: The aero tech fire forest fighting is the most effective, fast and modern technique to fight against mega-forest fire, the availability of water near the fire areas is a fundamental operative element in the process, but is limited by its distribution and volume, this situation reduce the efficiency of the practice. Rainwater harvesting system can be used to the Aero Tech fire-fighting in order to improve the practice, its strategic location in places with high recurrence of fire is necessary to improve the efficiency in the fire - fighting with a helicopter. In this study a spatial analysis for the evaluation of the suitability for the location of rain water harvesting (RWH) for aero fire-fighting is developed for three municipalities Chalco, Ixtapaluca and Tlalmanalco, in east of Mexico state, Mexico. Five variables were used for the selection of sites: wind speed, distance to roads, runoff, evaporation and wildfire density. Each variable was grade consulting the experts and a multi-criteria decision rule was performed to integrate them in a map. Potential for RWH that met most of the criteria established are found in north and south of the study area. The conclusions are that the identification of suitability places with the proposed method is a useful tool to establish RWH. Expert knowledge and field visit could be helpful to select the best place and design for RWH systems, reducing cost and environmental impacts. An alternative to improve the availability and location of sources of water is the Rain Water Harvesting (RWH) systems. In this study, a RHW system was design with this purpose for the east of Mexico state, the system is based on the water requirement demand to fight the 10 % of the fires in this area, that have had a surface area of more than 5 ha and with the estimation of a Net Precipitation with 80% of probability for the collecting area. For the area of collection of water in the up slope area a waterproofing PVC membrane is used. For the design of the storage system, a maximum precipitation with 90% probability is used, to have a safe threshold. To prevent sedimentation on the storage system, a sedimentation tank is designed. The location of the RHW is identified using local knowledge, GIS, Land suitability in the field. A RWH network for aero tech fire forest fighting is implemented considering 10 km of distance from the fire source to the potential sites for water storage and a distance of 5 km to each other. Some operational parameters are considered for the design: location signals, location coordinates of the places. The area of study is a Natural Protected Place, by this situation a ramp for birds is considered for the storage tank to avoid the drowning of the birds when tanks are opened.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/1685