Data/hora: 14/06/2024 01:44:27

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Estimación de la eficiencia de aplicación del riego mediante imágenes satelitales, primera unidad, distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, Tamaulipas, México.	
Autores: 	Pineda Morín, Joel.	
Data: 	2013-09-11	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	NDVI; Coeficiente de desarrollo de cultivo; Volúmenes; Lámina de riego; Crop development coefficient; Volumes; Irrigation depth; Hidrociencias; Maestría Tecnológica.	
Resumo: 	El manejo y cuidado del agua ha tomado gran importancia debido a la escasez de este recurso, por lo que es necesario determinar donde enfocar los esfuerzos para aumentar la eficiencia en los diversos niveles de conducción y aplicación del agua. En este trabajo se estimó la eficiencia de aplicación del riego y se procesaron imágenes satelitales de enero a junio de 2011 para generar el Índice de Vegetación de Diferencias Normalizadas (NDVI) en cada lote, en la primera unidad del Distrito de Riego 026, Bajo Rio San Juan, Tamaulipas, México, que cuenta con una superficie de 4,901.2 hectáreas y 335 lotes cultivables. Con el índice de vegetación se determinó la eficiencia de aplicación, ya que se comporta de manera muy semejante al coeficiente de desarrollo de los cultivos (Kc). Se obtuvo una lamina de riego parcelaria media aplicada de 75.41 centímetros, un 52 %  más de lo estimado con imágenes de satélite, con una desviación estándar de 32.76 centímetros. Ambos valores para la lámina aplicada son mucho mayores que las estimadas mediante las imágenes satelitales, lo cual indica una gran variación en la entrega de agua a los usuarios. El valor de lámina parcelaria media requerida estimada fue de 49.75 centímetros con una desviación estándar de 5.55 centímetros, lo que indica poca dispersión de las láminas obtenidas a través de imágenes de satélite. El resultado en volumen estimado para los cultivos establecidos en el año agrícola 2010-2011fue de 23,174.34 miles de metros cúbicos, mientras que el volumen suministrado en tomas granjas por la Asociación de Usuarios Miguel Alemán A. C. fue de 34,239.136 miles de m3; lo que representa una eficiencia de aplicación media de 67.68% yla diferencia de volumen es 11,064.79 miles de m3. _______________ ESTIMATION OF  THE IRRIGATION APPLICATIONEFFICIENCY THROOUGHT  SATELLITE IMAGES ON THE FIRST UNIT OF IRRIGATION DISTRICT 026, BAJO RIO SAN JUAN, TAMAULIPAS, MEXICO. ABSTRACT: Management and safeguarding of water has become very important due to its scarcity, so it is necessary to determine where to focus efforts to increase efficiency in the various levels of water conduction and application. In this paper it was estimated the irrigation application efficiency, and satellite images were processed from January to June 2011 to generate the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) in each plot, on the first unit of Irrigation District 026, Bajo Rio San Juan, Tamaulipas, Mexico, which has an area of 4901.2 hectares and 335 agricultural plots. With the vegetation index the application efficiencywas determined, due to it is comparable to the crop development coefficient (Kc). It was obtained an applied average parcel irrigation depth of 75.41 centimeters, 52% more than it was estimated with satellite images, with a standard deviation of 32.76 centimeters. Both values for the applied depth are much greater than those estimated by satellite images, which indicates a large variation on water delivery to users. Estimated value of average required parceldepth was 49.75 centimeters with a standard deviation of 5.55 centimeters, indicating little dispersion of depths obtained through satellite imagery. The result for estimated volume of established crops in the agricultural year 2010-2011 was 23,174.34 thousand cubic meters, while the suppliedvolume onthe delivery points by the Miguel Aleman A. C.Association of Users was 34,239.136 thousand m3;that is representing an averageapplication efficiency of 67.68% and the volume difference is 11,064.79 thousand m3.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/2043