Data/hora: 16/06/2024 10:30:59

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Captación de la humedad atmosfética como fuente opcional de agua para consumo humano
Autores: | Bautista Olivas, Ana Laura.
Data: | 2012-09-09
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Condensación del vapor de agua; Punto de rocío; Evaluación técnica y económica; Calidad del agua; Maestría; Hidrociencias; Condentation the steamer of water; Evaluation tecnically and economically; Water quality.
Resumo: | Los objetivos de esta investigación fueron evaluar técnica y económicamente un prototipo  que obtiene agua de la humedad atmosférica en el Distrito Federal, y se comparó el costo  con abastecer agua con el Plan Acuario, el cual distribuye agua de manera gratuita en  camiones cisterna a sectores rurales de la población. La evaluación técnica consistió en  analizar el funcionamiento de los siete niveles del termostato del prototipo a una altitud de  2240 y 2241.2 m, con el Método de Tukey (!= 0.05), con base en la humedad relativa y  temperatura del ambiente registrado por 82 días, de los cuales se considero 28 días como  una muestra representativa de estas variables, además de medir la temperatura del  serpentín, el consumo de energía y el volumen de agua obtenido con el prototipo, con esta  información se  calculo la eficiencia de cada nivel utilizado; y para evaluar la calidad del  agua obtenida del aire se tomaron tres muestras y se analizó el pH, SO4, Cl, y Na, los  resultados se compararon con la NOM-127-SSA-1994. La evaluación económica se  considero los costos y beneficios de obtener agua con el prototipo y se comparó con del  Plan acuario. Se concluyó que el nivel 7 de operación del prototipo fue el de mayor  contenido de agua y consumo de energía, el cual sublima el agua, el nivel uno de operación  condensa el agua, pero la cantidad de agua que obtiene es menor que con el nivel siete. La  calidad de agua que se obtuvo con el prototipo no es apta para consumo humano. El costo  aproximado de agua con el plan acuario es de $52.716  pesos el m3 y el costo de agua con el  prototipo es de $1800 pesos el m3, no es viable económicamente con la superficie de 1.7 m2  utilizados en el evaporador.________The objective of this investigation was to evaluate technically and economically a prototype  which obtains water from the atmospheric humidity in Mexico City, and comparing the  cost of supplying water with Plan Acuario which distributes water free of charge in tanker  trucks to rural sectors of the population. The technical evaluation consisted in analyzing the  performance of the seven levels of the thermostat of the prototype at an altitude of 2240 and  2241.2 meters, with the Tukey Method (!= 0.05), based on the relative humidity and  environmental temperature registered during 82 days; and considering 28 days as a  representative sample of these variables. Besides, the temperature of the coil, energy  consumption, and volume of water were measured in order to use this information for  calculating the efficiency of each level used; and to evaluate the quality of the water  obtained from the air, were taken three samples and the pH, SO4, Cl, and Na were analyzed,  and the results were compared with the NOM-127-SSA-1994. The economic evaluation  took into account the costs and profits of obtaining water with the prototype, and then was  compared with the Plan Acuario. The conclusion is that the operation level 7 of the  prototype was the level of higher water content and energy consumption, which sublimates  the water. Operation level 1 condenses the water, but the quantity of water is lower than  with operation level 7. The quality of the water obtained from the prototype is not apt for  human consume. The approximate cost of water with Plan Acuario is $52.716 m3 and the  cost of water with the prototype is $1800 m3, which is not economically viable with the  area of 1.7 m2 used in the evaporator.
Tipo: | Tesis
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/1509