Data/hora: 09/06/2024 09:28:35

Provedor de dados: 	Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )	
País: 	Mexico	
Título: 	Determinación de superficies cultivadas en terrenos de ladera a partir de imágenes de satélite y ortofotos digitales	
Autores: 	Vázquez Rivera, Mauricio.	
Data: 	2012-09-08	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Sensores remotos; Ikonos; Spot 5; Ortorrectificación; Laderas; Maestría; Edafología; Remote sensing; Orthorectification; Hillsides.	
Resumo: 	El presente estudio generó y probó una metodología para la estimación de superficies  cultivadas en terrenos de ladera, a partir de imágenes de satélite y ortofotos digitales. La  metodología se probó en una zona agrícola de lomerío del Municipio de Tenango del Valle,  Estado de México. Se utilizaron imágenes Spot 5 e Ikonos y una ortofoto digital. La  metodología aplicó dos niveles de corrección geométrica. En el primer nivel las imágenes  fueron rectificadas sin considerar la elevación del terreno. En el segundo nivel las imágenes se  ortorrectificaron utilizando datos de un modelo digital de elevaciones y de las imágenes de  satélite. Se realizaron cortes de 29 parcelas con cinco grados de pendiente y se estimaron las  superficies a partir de una clasificación supervisada de imágenes spot pancromática y  multiespectral e ikonos multiespectral. La exactitud de estas estimaciones se comparó contra  mediciones realizadas a partir de levantamientos topográficos en las parcelas piloto. Para  obtener resultados más exactos se generaron factores de ajuste a partir de datos estimados con  levantamientos topográficos y los datos de estimaciones realizadas con las imágenes de  satélite. Se determinó que la pendiente del terreno limita la determinación exacta de la  superficie cultivada cuando se realiza a partir de imágenes satelitales. La estimación de  superficies a partir de la imagen Spot multiespectral rectificada es la menos precisa, mientras  que los mejores resultados se obtuvieron cuando se consideran los datos de elevación del  terreno. La superficie estimada a partir de la imagen Ikonos ortorrectificada presentó una gran  similitud con las estimaciones realizadas con levantamiento topográfico._________This study generated and tested a methodology for estimating cultivated areas on hillsides,  from satellite imagery and digital orthophotos. The methodology was tested in the community  of Santa Maria Jajalpa, Municipality of Tenango del Valle, State of Mexico. Spot 5 and Ikonos  imagery and a digital orthophoto were used. The methodology applied two levels of geometric  correction. In the first level the images were rectified without considering the elevation of the  terrain. In the second level images were ortho-rectified using data from the digital elevation  model and satellite imagery. 29 cuts of parcels with five degrees of slope were made and the  surfaces were estimated through supervised classification of panchromatic and multispectral  Spot and multispectral Ikonos imaging. The accuracy of these estimates was compared against  measurements taken from field surveys in the pilot parcels. To obtain more accurate results  were generated adjustment factors based on estimated data with surveys and obtained data  from estimates with satellite imagery. It was determined that the estimated surfaces from the  Spot multispectral corrected image is the least accurate, while the best results were obtained  when considering the terrain elevation data. The estimated area from the orthorectified Ikonos  image presented a great similarity with the estimates made from the survey.	
Tipo: 	Tesis	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/1265