Data/hora: 13/06/2024 07:58:15

Provedor de dados: | Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
País: | Mexico
Título: | Dinámica de uso del suelo y su efecto en el escurrimiento superficial en la cuenca del río grande, Tlalchapa, Guerrero
Autores: | Miranda Aragón, Liliana.
Data: | 2012-08-06
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Landsat; QuickBird. HEC-HMS; Curva numérica Landsat; QuickBird; HEC-HMS; Curve number.
Resumo: | Esta tesis presenta los resultados obtenidos en la investigación sobre la dinámica de  uso del suelo y su efecto en el escurrimiento en la cuenca del Río Grande, Tlalchapa,  Guerrero. La metodología consistió en obtener los usos del suelo mediante: (1) técnicas de clasificación supervisada en imágenes de satélite Landsat (1973, 1986, 2001) y (2) digitalización en monitor sobre una imagen de muy alta resolución espacial QuickBird (2006).  El proceso lluvia-escurrimiento se modeló con el sistema HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System) para los escenarios: 1973, 1986, 2001 y 2006. Entre los principales parámetros empleados en el modelo fueron: (1) la tormenta sintética tipo II (SCS) y (2) la curva numérica ponderada por subcuenca (SCS). El  modelo calculó los hidrogramas en cada subcuenca y a la salida de la cuenca. A pesar de que se observó un cambio visible en las coberturas (arboladas a pastizal), no se tuvo un efecto estadísticamente significativo (prueba de Duncan) en la curva numérica y el  escurrimiento en los diferentes escenarios estudiados.__________This thesis presents the results obtained in the research on land-use dynamics and its effect on runoff in the Río Grande watershed, located in Tlalchapa, Guerrero, Mexico. The methodology consisted in obtaining land use data using: (1) supervised classification techniques applied to satellite imagery Landsat (1973, 1986, 2001) and (2) on-screen digitizing over a very high spatial resolution satellite QuickBird image (2006). Then, the rainfall-runoff process was modeled using the HEC-HMS (Hydrologic  Engineering Center – Hydrologic Modeling System) system for the 1973, 1986, 2001 and  2006 scenarios. The main used variables were: (1) SCS design storm type II and (2)  subwatershed-weighted curve number (SCS-CN). The model calculated hydrographs for  each subwatershed and for the watershed outlet. Despite of a visible change in land cover (forest to grassland) was detected, there was not a statistically significant effect (Duncan’s test) on curve number and runoff for the several studied scenarios.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/862