Data/hora: 12/06/2024 17:16:30

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Estimación de la evapotranspiración de un cultivo de vid con apoyo de imagen satelital y validación utilizando  Eddy Covariance.	
Autores: 	Gordillo Salinas, Víctor Manuel.	
Data: 	2013-04-29	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Evapotranspiración; Sensores remotos; Balance de energía; Modelo METRIC TM; Evapotranspiration; Remote sensing; Energy balance; METRIC TM model; Hidrociencias; Maestría.	
Resumo: 	Experimentalmente, el cálculo de la evapotranspiración se realiza con una precisión razonable usando lisímetros de pesada, técnicas de Eddy Correlation y relación de Bowen. Estos métodos son limitados, ya que proporcionan valores puntuales de evapotranspiración para un lugar en específico y no proporciona la ET a una escala regional. La aplicación  de una estimación de la evapotranspiración mediante el uso de mediciones de satélites puede llegar a superar estas limitaciones. El objetivo fue el de utilizar el modelo METRICTM (Mapping Evapotranspiration at High Resolution using Internalized Calibration), para estimar la evapotranspiración mediante un balance de energía, y compararla contra datos medidos en un sistema de Eddy Correlation para el cultivo de vid en la costa de Hermosillo, Sonora. Se usaron 12 imágenes del satélite Landsat 5 TM durante la estación de crecimiento de la vid del año 2005, con un Path=35 y un Row=40. Al comparar los valores de evapotranspiración diarios estimados contra los observados se encontró un coeficiente de determinación (R2) de 0.975, un error relativo del 7.272 %  y un error estándar de 0.208 mm/día. A nivel mensual la evapotranspiración presentó un coeficiente de determinación (R2) de 0.85, un error relativo del 8.967 % y un error estándar de 13.655 mm. Para todo el periodo anual se estimó 704 mm y el valor observado fue de 680 mm lo cual representó un error relativo de 3.53%. El balance de energía en la superficie terrestre y el uso de imágenes satelitales realizan una estimación confiable de la Evapotranspiración, sin embargo es necesario realizar pruebas adicionales para continuar evaluando la precisión del método. _______________ EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATION OF A VINE CROP USING SATELLITE IMAGES AND VALIDATION USING EDDY COVARIANCE. ABSTRACT: Experimentally, the calculation of evapotranspiration can be made with potentially good accuracy using weighing lysimeters, eddy covariance techniques, and the Bowen ratio technique. These methods are limited, however, because they provide point values of ET for a specific location and fail to provide the ET on a regional scale. The application of an estimation of evapotranspiration using satellite measurements can exceed these limitations. The aim was to use the model METRICTM (Mapping Evapotranspiration at High Resolution using Internalized Calibration) to estimate evapotranspiration using an energy balance, and compared against measured data in an Eddy Correlation system for vine growing on the coast of Hermosillo, Sonora.  12 images of the Satellite Landsat 5 TM were used during the vine growing season of 2005, a Path=35 and a Row=40. Comparing evapotranspiration estimates against daily observed, found a coefficient of determination (R2) of 0.975, a relative error of 8.967 % and a standard error of 13,655 mm. For the full year period was estimated 704 mm and the observed value was 680 mm which represented a relative error of 3.53%. The energy balance at the earth's surface and the use of satellite images make a reliable estimate of evapotranspiration, but additional testing is needed to further evaluate the accuracy of the method.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/1910