Data/hora: 16/06/2024 05:01:37

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Automatización del riego en sustratos	
Autores: 	Ríos González, Pedro.	
Data: 	2010-06-27	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Automatización; Sistema de riego; Microcontrolador; Sustratos; Sensor de humedad del suelo; Automation; Irrigation system; Micro controller; Substrates; Soil moisture sensor; Maestría; Hidrociencias.	
Resumo: 	En México existe la necesidad de desarrollar tecnología de bajo costo para sistemas de producción agrícola por tal razón, se desarrolló un sistema de riego automatizado para sustratos, que controla la frecuencia de riego a partir de los requerimientos de la especie y naturaleza del sustrato. Se realizó la caracterización física de los sustratos (agrolita, fibra de coco, arena, peat-moss, tezontle y tepojal) y se diseñó un sustrato (mezcla) con el método de Zamora (2005). Se seleccionó el sensor de humedad  ECHO EC5  por  su baja respuesta a la conductividad eléctrica y se obtuvo la función de ajuste del contenido de humedad y la señal del sensor. El sistema de riego se integró por: un sistema electrónico de adquisición de datos y control (microcontrolador PIC18F4550), computadora personal, interfaz de usuario (PicWinC), base de datos en MySQL, sensor de humedad, módulo de potencia para encender/apagar los dispositivos (bomba y electroválvula), contactor y sistema de riego. Las pruebas del sistema de control de riego por goteo en sustratos se hicieron  bajo condiciones de invernadero, en  macetas y sin cultivo, en dos ensayos (días 13 y 26 de abril del 2010). El primero en agrolita y el segundo, con una mezcla al 50% en v/v de tezontle y fibra de coco, donde se controló el nivel de humedad en el rango de agua fácilmente disponible. Los resultados indican que cada sustrato presenta características físicas propias, que retienen diferentes cantidades de humedad a diferentes tensiones. Sin embargo, el sistema que se desarrolló es capaz de auto regular los niveles de humedad que se deseen y los sensores se pueden calibrar con sólo registrar el dato de respuesta en el aire y  agua (con una conductividad eléctrica menor a 2.7 ms/cm). _______________ AUTOMATION OF IRRIGATION IN SUBSTRATES. ABSTRACT: In México exists the necessity of develop technology of low cost for agricultural production systems for this reason, it developed an automated irrigation system  for substrates, that controls the frequency of irrigation according specie’s  requirements and substrate’s nature. It was performed the physical characterization of the substrates (perlite, coconut’s fiber, sable, peat- moss, tezontle and tepojal) and was designed a substrate (mixture) with the method Zamora (2005). Was selected the soil moisture sensor ECHO EC5 for its low response to electrical conductivity and was obtained the adjustment function of soil moisture content and the sensor signal. The irrigation system consists for an electronic system of data acquisition and control (PIC18F4550 micro controller), personal computer, user interface (PicWinC), base of datas MySQL, soil moisture sensor, module of potential to turn on/turn off the dispositive (pump and solenoid), contactor and irrigation system. The tests of control system for drip irrigation in substrates were made under conditions of greenhouse, in flower pots and without crop, in two essays (days 13 and 26 on april 2010). The first in perlite and the second, with a mixture at 50% v/v of tezontle and coconut’s fiber, was controlled the soil moisture level in the range of easy available water. The results show that each substrate presents own physical features, that keep different quantities of soil moisture to different tensions. However, the system that was developed is able to self regulate the soil moisture levels that are desired and the sensors can be calibrate with the register of the response data in the air and water (with electrical conductivity less than 2.7 ms/cm).	
Tipo: 	Thesis	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/133