Data/hora: 02/06/2024 18:47:43

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Etude de la stabilité de l'enrochement de protection du cable IFA 2000 MW	
Autores: 	Youenou, Gilles; Monbet, Yves.	
Data: 	1987	
Ano: 	1987	
Resumo: 	Dand le cadre de la réalisation de l'interconneion électrique entre la France et l'Angleterre de 2000MW, désignée par I.F.A. 2000MW, un ouvrage de protection par enrochement d'une réparation de câble sous-marin a été réalisé pour le compte d'E.D.F. (figure 1). Cette intervention effetuée au printemps 1985, se situe sur la route 4 au large de Sangatte (figure 2). Les cailloux constituant la carapace de l'enrochement proviennent de la carrière du boulonnais et de celle de la Vallée Heureuse où ils ont été obtenus par concassage et triage au calibre de 90/200 mm. En 1986, les marin pêcheurs de Calais ont signalé qu'ils ramenaient dan leurs filets (trémails) des cailloux épars provenant des enrochements. D'après les pêcheurs il s'agirait de 300 tonnes de cailloux épars étalés sur une superficie de 40 hectares situé au Sud du talus d'enrochements.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00106/21692/19271.pdf	
Relação: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00106/21692/	
Formato: 	application/pdf