Data/hora: 04/06/2024 03:11:01

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Modélisation des turbidités en Bretagne sud et validation par des mesures in situ
Autores: | Tessier, Caroline; Le Hir, Pierre; Dumas, Franck; Jourdin, F.
Data: | 2008-02
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Waves; ADCP; Acoustical backscattering; Modelisation; Turbidity; Vagues; ADCP; Rétrodiffusion acoustique; Modélisation; Turbidité.
Resumo: | A hydrodynamic and sediment model of South Brittany is calibrated with ADCP measurements, which allow to estimate hydrodynamic forcing and concentration of suspended particulate matter. The exercise of comparison between observed and simulated concentrations reveals that turbidity is highly dependant on numerous strongly coupled sedimentary and physical processes.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

http://archimer.ifremer.fr/doc/2008/publication-6300.pdf

DOI:10.3166/ejece.12.179-190

Editor: | Lavoisier
Relação: | http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6300/
Formato: | application/pdf
Fonte: | Revue Européenne de Génie Civil (Lavoisier), 2008-02 , Vol. 12 , N. 1-2 , P. 179-190
Fonte: | 2008 Lavoisier