Data/hora: 06/06/2024 02:50:10

Provedor de dados: 	Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)	
País: 	France	
Título: 	Modélisation des turbidités en Bretagne sud et validation par des mesures in situ	
Autores: 	Tessier, Caroline; Le Hir, Pierre; Dumas, Franck; Jourdin, F.	
Data: 	2008-02	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Waves; ADCP; Acoustical backscattering; Modelisation; Turbidity; Vagues; ADCP; Rétrodiffusion acoustique; Modélisation; Turbidité.	
Resumo: 	A hydrodynamic and sediment model of South Brittany is calibrated with ADCP measurements, which allow to estimate hydrodynamic forcing and concentration of suspended particulate matter. The exercise of comparison between observed and simulated concentrations reveals that turbidity is highly dependant on numerous strongly coupled sedimentary and physical processes.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/2008/publication-6300.pdf

DOI:10.3166/ejece.12.179-190	
Editor: 	Lavoisier	
Relação: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6300/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Revue Européenne de Génie Civil (Lavoisier), 2008-02 , Vol. 12 , N. 1-2 , P. 179-190	
Fonte: 	2008 Lavoisier