Data/hora: 05/06/2024 08:06:40

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Transport et mélange d'un rejet urbain dans le milieu marin - Mer Méditerranée
Autores: | Thouvenin, Benedicte.
Data: | 1992
Ano: | 1992
Palavras-chave: | Rejet urbain; Modèle mathématique; Rade de Toulon; Dispersion; Contamination.
Resumo: | Dans le cadre du programme national "REJETS URBAINS EN MER", développé par l'IFREMER, en collaboration avec l'Agence de Bassin Rhône Méditerranée Corse, des études sur le comportement d'un effluent émis par un émissaire en profondeur ont été réalisées. Complétant des mesures courantométriques et hydrologiques de longue durée, en un point à la sortie de l'émissaire de TOULON EST, deux modèles mathématiques ont été appliqués pour reproduire et étudier le rejet pendant les deux étapes de dilution. · Le modèle JET, développé par la SOGREAH, a été testé et comparé avec des mesures in situ. Les variations des résultats en fonction des conditions du milieu rencontrées pendant un cycle annuel ont été étudiées. Un modèle de transport et mélange multicouches a été appliqué dans une zone de un à deux kilomètres autour de l'émissaire. Les courants y sont supposés connus et uniformes horizontalement, variables dans le temps et sur la profondeur. Ce modèle montre l'importance des états transitoires par rapport à des situations théoriquement stationnaires, supposés caractéristiques d'un certain type de temps. L'utilisation du modèle pour le calcul de la dilution des détergents et des germes tests a permis de visualiser la zone d'impact autour du rejet.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês
Identificador: | http://archimer.ifremer.fr/doc/00132/24287/22285.pdf
Relação: | http://archimer.ifremer.fr/doc/00132/24287/
Formato: | application/pdf
Fonte: | 1992 Ifremer