Data/hora: 05/06/2024 02:11:55

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Modèle hydro-sédimentaire du bassin de Marennes-Oléron : présentation et principaux résultats. 1992	
Autores: 	Raillard, Olivier; Le Hir, Pierre.	
Data: 	1993-03	
Ano: 	1993	
Palavras-chave: 	Modèle hydro-sédimentaire; ¨Production primaire; Production secondaire; Simulations; Bassin de Marennes Oléron; Charente Maritime.	
Resumo: 	Le bassin conchylicole de Marennes-Oléron fait l'objet d'une étude par modèle mathématique. L'outil est élaboré par étapes successives qui voient la mise en jeu de nouveaux processus et l'introduction de nouvelles variables (Bacher, 1989 ; Raillard, 1991). La forte variabilité spatio-temporelle des matériaux dissous et particulaire de la baie a focalisé l'attention sur les processus hydrodynamiques. Les modèle de couplage des processus physiques et biologiques développés jusqu'à présent ont privilégié la représentation des phénomènes biologiques en moyennant dans le temps et l'espace les phénomènes physiques. Un tel choix s'est avéré inadapté pour simuler la variabilité spatiale et temporelle du bassin de Marennes-Oléron (Raillard, 1991). L'objectif du modèle hydrosédimentaire est de calculer avec plus de précision les variations des composants de l'écosystème impliqués dans les processus biologiques majeurs qui intéressent la production primaire et secondaire du bassin. Actuellement, la modélisation se focalise sur le transport des sédiments cohésifs, lesquels régulent fortement la production phytoplanctonique (Ravail et al., 1987) et la croissance des mollusques du bassin (Héral et al., 1984a). Le premier volet de cette étude est consacré à la présentation du modèle. Des simulations sont ensuite réalisées avec des conditions variables de forçage par la marée et la houle.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00102/21302/18922.pdf	
Relação: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00102/21302/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	1993 Ifremer