Data/hora: 05/06/2024 14:39:42

Provedor de dados: | Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
País: | France
Título: | Modélisation hydrosédimentaire du bassin de Marennes-Oléron
Autores: | IFREMER - Laboratoire LABEIM La Tremblade; CETIIS - Aix en Provence.
Data: | 1994-06
Ano: | 1994
Palavras-chave: | Modélisation; Hydro-sédimentologie; Bassin de Marennes Oléron; Modèle hydro-sédimentaire.
Resumo: | La modélisation de la dynamique sédimentaire est conduite en conformité avec les objectifs susmentionnés. L'étude est scindée en deux parties. En considérant une maille égale à 500 m (au lieu de 1000 m) et la même implantation géographique du maillage, le premier chapitre a pour objectif de valider le calcul hydrodynamique et de diagnostiquer le calcul hydro-sédimentaire dans sa ' nouvelle configuration. Sur la base des résultats précédemment acquis, des choix sont réalisés et appliqués au niveau de la calibration du modèle (chapitre 2). Pour des raisons indépendantes de notre volonté et de nos compétences, le chapitre de l'agitation (houle, clapot) n'a pu être abordé dans le cadre de cette étude.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês
Identificador: | http://archimer.ifremer.fr/doc/00144/25478/23631.pdf
Relação: | http://archimer.ifremer.fr/doc/00144/25478/
Formato: | application/pdf
Fonte: | 1991 Ifremer