Data/hora: 06/06/2024 03:19:05

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Etude de l'équilibre de surfaces réticulées placées dans le courant uniforme. Application aux chaluts
Autores: | Theret, Francois.
Data: | 1993-07-08
Ano: | 1993
Palavras-chave: | Efforts hydrodynamique; Panneau; Filet; Surface souple; Structure; Couplage fluide structure; Surface réticulée; Maille; Chalut.
Resumo: | La détermination des formes et tensions d'une structure souple réticulée en équilibre dans un courant uniforme est un problème complexe. Dans cette étude, la structure considérée est un chalut dont seul le plan de coupe est, a priori, connu. La méthode itérative proposée permet de calculer les efforts hydrodynamiques exercés sur les côtés des mailles et la forme d'équilibre prise par le filet. Les difficultés de cette étude sont de trois ordres: - le comportement hydrodynamique des mailles de filet est mal connu. - un chalut est une structure infiniment souple qui n'a pas de forme propre, seule l'action des forces extérieures lui permet de prendre une certaine configuration. Mais ces forces dépendent elles-mêmes de la forme prise par le filet; nous devons donc traiter un véritable problème de 'couplage fluide-structure'.  - l'alèze d'un filet est un matériau anisotrope et discontinu. Ce problème est résolu en écrivant les équations d'équilibre de tous les noeuds. On tient compte de la souplesse des côtés de mailles en introduisant des noeuds intermédiaires.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês
Identificador: | http://archimer.ifremer.fr/doc/1993/these-6930.pdf
Editor: | Université de Nantes
Relação: | http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6930/
Formato: | application/pdf