Data/hora: 11/06/2024 08:52:05

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Celulose monossulfito a partir de Bambusa vulgaris schrad	
Autores: 	Azzini,Anísio; Nagai,Violeta; Ciamarello,Dirceu.	
Data: 	1979-01-01	
Ano: 	1979	
Resumo: 	Em condições de laboratório foram produzidas pastas celulósicas pelo processo alcalino monossulfito, com várias concentrações dos reagentes químicos, sulfito de sódio e licor-verde sulfato. As propriedades dessas celuloses foram comparadas com aquelas da celulose obtida pelo processo sulfato (kraft) de uso generalizado pela indústria de celulose e papel. As características físico-mecânicas e ópticas das celuloses monossulfito e sulfato foram satisfatórias e semelhantes, com exceção da resistência ao rasgo, que na celulose sulfato foi maior. Os cavacos utilizados, nas dimensões de 5,5 x 0,8 x 0,5cm, respectivamente para comprimento, largura e espessura, foram adequados ao processo sulfato e inadequados às condições do processo monossulfito, que produziu celulose com menor rendimento depurado, maior porcentagem de rejeitos e maior teor de lignina residual nas fibras, determinado pelo número kappa. A densidade básica e as dimensões das fibras variaram no sentido radial do colmo, principalmente a densidade básica, cujos valores decresceram acentuadamente da camada externa para a interna.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051979000100014	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87051979000100014	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.38 n.1 1979	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess