Data/hora: 13/06/2024 07:57:51

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Método de dissipação térmica para determinação do fluxo de seiva em coqueiro anão-verde
Autores: | Araújo,Marilaine Campanati; Esteves,Barbara dos Santos; Sousa,Elias Fernandes de.
Data: | 2012-01-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Transpiração; Manejo de água; Método de Granier; Cocos nucifera L.
Resumo: | O conhecimento da demanda hídrica das culturas é uma informação básica para o manejo de irrigação. O método de dissipação térmica (MDT) vem recebendo atenção nos últimos tempos para esta finalidade, em virtude de utilizar princípios físicos relativamente simples e poder ser aplicado diretamente no campo. Este trabalho objetivou realizar a calibração do método de sonda de dissipação térmica na determinação do fluxo de seiva em coqueiro anão-verde. Para a calibração, a sonda foi inserida em um segmento de pecíolo da folha do coqueiro-anão verde. Um fluxo estável de água foi estabelecido no segmento do pecíolo. Foram feitas medidas de vazão, volume por unidade de tempo, e temperatura, dada pela sonda. Após a calibração em laboratório foram realizados experimentos de campo na Região Norte Fluminense, Brasil, nos quais o modelo calibrado foi capaz de acompanhar a demanda atmosférica. Conclui-se que modelo matemático obtido da calibração do MDT é satisfatório para a obtenção da transpiração no coqueiro anão-verde.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000400014
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87052013005000004
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.71 n.4 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess