Data/hora: 13/06/2024 03:37:09

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Estimativa dos componentes do balanço de energia e da evapotranspiração para áreas de cultivo de soja no sul do Brasil utilizando imagens do sensor TM Landsat 5	
Autores: 	Monteiro,Priscylla Ferraz Câmara; Fontana,Denise Cybis; Santos,Thiago Veloso dos; Roberti,Débora Regina.	
Data: 	2014-03-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Glycine max L.; Sensoriamento remote; SEBAL; Recursos hídricos.	
Resumo: 	O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do algoritmo SEBAL na estimativa dos componentes de balanço de energia e da evapotranspiração para áreas de cultivo de soja irrigada no município de Cruz Alta (RS), assim como analisar a variação temporal e espacial da evapotranspiração a partir de imagens do sensor TM Landsat 5. O algoritmo Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) foi aplicado a seis imagens distribuídas ao longo do ciclo fenológico da cultura da soja, no município de Cruz Alta, RS, nas safras 2009 e 2010. As estimativas obtidas foram comparadas com os dados de superfície, obtidos por meio da estação micrometeorológica localizada na área de estudo. As estimativas mais precisas foram as do saldo de radiação, enquanto que a estimativa que apresentou maior erro foi a do fluxo de calor no solo. O SEBAL mostrou potencial para mapear a variabilidade espacial e temporal da evapotranspiração, evidenciando sensibilidade aos diferentes tipos de ocupação do solo e aos diferentes estádios de desenvolvimento da cultura.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052014000100010	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/brag.2014.005	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.73 n.1 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess