Data/hora: 12/06/2024 02:56:14

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Método da adsorção de césio para determinação da carga estrutural em solos altamente intemperizados	
Autores: 	Weber,Oscarlina Lúcia dos Santos; Chitolina,José Carlos; Camargo,Otávio Antônio de; Alleoni,Luís Reynaldo Ferracciú.	
Data: 	2005-01-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Carga estrutural; Solo ácrico; Adsorção; Latossolos.	
Resumo: 	O conhecimento das cargas elétricas, permanente e variável, é fundamental para a compreensão e previsão do destino de elementos químicos no solo. Foram investigadas propriedades de carga de superfície de dois Latossolos Vermelhos acriférricos, dois Latossolos Amarelos ácricos e um Nitossolo Vermelho eutroférrico, usado como referência, por apresentar carga predominantemente permanente. Essas amostras foram investigadas pelo método da adsorção do íon césio (Cs+), que mede a carga estrutural permanente (sigmaO). O método baseia-se na preferência de sítios siloxanos de superfície para Cs+ sobre Li+ e de grupos de superfície ionizáveis de menor seletividade ao íon Cs+. Nos Latossolos acriférricos, a carga permanente diminuiu à medida que o índice de intemperização (Ki) diminuiu. O método da adsorção de césio quantificou significativa carga permanente, mesmo em solos altamente intemperizados.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052005000100012	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87052005000100012	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.64 n.1 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess