Data/hora: 10/06/2024 01:05:53

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Modelos de minimização de biomassa residual
Autores: | Sartori,Maria Márcia Pereira; Florentino,Helenice de Oliveira.
Data: | 2002-12-01
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Resíduo de colheita; Otimização; Cana-de-açúcar.
Resumo: | No Brasil, a biomassa residual do cultivo de cana-de-açúcar é representada por folhas, palhas, ponteiros e frações de colmo que somam uma produção aproximada de 108 milhões de toneladas por ano; quantidade que permitiria a produção de 10,2 MWh de energia. Existem muitas cultivares como opção de plantio resultantes de programas de melhoramento visando à resistência a pragas, a doenças e à adaptação ao tipo de solo, cuja escolha é feita em virtude da produtividade física, bem como da produção de sacarose. Essa seleção pode ser auxiliada por modelos de otimização, visando minimizar a quantidade de resíduo de colheita, com ou sem imposições sobre a quantidade de energia obtida da biomassa. Pode, também, ser auxiliada pela maximização da quantidade de energia da biomassa residual com imposições sobre a quantidade de resíduo a ser gerada. A decisão sobre qual modelo deve ser usado é determinada pelo administrador da empresa com auxílio de alguns critérios. O objetivo deste trabalho é apresentar três modelos e o lucro alcançado com o uso da energia gerada por essa biomassa. Os resultados indicaram o modelo III, que prevê a maximização da geração de energia pela biomassa na escolha de cultivares, considerando a área disponível para o plantio, a produção de sacarose e a produção de biomassa em quatro anos de cultivo. O lucro obtido com o uso desse modelo foi calculado em 939 US$/ha.ano.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000300012
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87052002000300012
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.61 n.3 2002
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess