Data/hora: 18/06/2024 00:49:46

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Lâmina adicional de irrigação
Autores: | Pires,Regina Célia de Matos; Arruda,Flávio Bussmeyer.
Data: | 1995-01-01
Ano: | 1995
Palavras-chave: | Irrigação; Lâmina e projeto; Balanço hídrico.
Resumo: | Um dos critérios que podem ser utilizados no manejo das irrigações consiste na aplicação de água sempre que for consumida uma lâmina líquida (h1) prefixada. Dessa forma, a lâmina de irrigação realmente necessária (h1n) para repor a umidade do solo à capacidade de campo será sempre maior ou igual à lâmina h1 inicialmente projetada. Para quantificar esse valor adicional, simularam-se irrigações por meio de balanço hídrico diário, em duas diferentes épocas do ano, com vários valores de h1 para Ribeirão Preto (SP). Analisaram-se as freqüências relativas de h1n comparadas à h1 e calcularam-se as porcentagens adicionais de água (%h a). Os resultados mostraram que à %h a mais importante correspondem a h1 pequena e os valores elevados de evapotranspiração e do nível de probabilidade adotado. Apresentaram-se figuras para o cálculo da quantidade adicional a ser prevista no dimensionamento de sistemas de irrigação.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051995000100023
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051995000100023
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.54 n.1 1995
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess