Data/hora: 01/06/2024 10:39:51

Provedor de dados: | Scientia Agricola
País: | Brazil
Título: | Efeito da aplicação de efluente da fábrica de celulose junto com fosfogesso na correção da acidez do solo
Autores: | Kinjo,T.; Silveira,R.I.; Marcos,Z.Z.; Abrahão,I.O.
Data: | 1992-01-01
Ano: | 1992
Palavras-chave: | Acidez do solo; Efluente alcalino; Lixivia negra.
Resumo: | Foram coletados vários efluentes alcalinos da fábrica de celulose a fim de estudar a utilização destes junto com fosfogesso na correção da acidez do solo. Avaliou-se o poder de neutralização dos efluentes e a lixiviação de sódio na presença de fosfogesso numa coluna de terra. A aplicação do efluente eleva o pH do solo e o volume de efluente necessário para atingir pH 6,5 depende da sua composição química e o poder tampão de acidez do solo. A lixiviação de sódio é maior quando o fosfogesso é incorporado ao solo. A combinação do efluente com o fosfogesso corrige a acidez do solo, aumenta o teor de cálcio e, ao mesmo tempo, reduz o acúmulo de sódio no solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161992000400017
Editor: | São Paulo - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Relação: | 10.1590/S0103-90161992000400017
Formato: | text/html
Fonte: | Scientia Agricola  v.49 n.spe 1992
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess