Data/hora: 10/06/2024 13:41:28

Provedor de dados: | Scientia Agricola
País: | Brazil
Título: | Carneiro hidráulico com tubulação de alimentação em aço galvanizado e em PVC
Autores: | Abate,Caroline; Botrel,Tarlei Arriel.
Data: | 2002-03-01
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Aríete hidráulico; Golpe de aríete.
Resumo: | A recente crise da energia convencional tem ocasionado a exploração de fontes alternativas de energia. O bombeamento de água utilizando carneiro hidráulico é amplamente empregado em propriedades onde a energia elétrica é escassa ou inexistente. Procurando dar subsídios técnicos para a utilização do PVC nos sistemas de alimentação de um carneiro hidráulico, foi desenvolvido um experimento com objetivo de avaliar o desempenho de um carneiro hidráulico quando alimentado por uma tubulação de PVC e outra de aço galvanizado, sob três alturas de queda (2,1, 3,8 e 4,7 m). Foi utilizada a equação de D'Aubussion's para a avaliação do rendimento, calculado a partir de leituras de altura de recalque, vazão de escape, vazão de recalque e altura de alimentação. Pode-se conseguir o máximo rendimento com o carneiro hidráulico utilizando-se de tubulação de PVC com até 4,2 m de desnível; além desse valor a tubulação de aço galvanizado é mais eficiente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/report
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000100029
Editor: | São Paulo - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Relação: | 10.1590/S0103-90162002000100029
Formato: | text/html
Fonte: | Scientia Agricola  v.59 n.1 2002
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess