Data/hora: 09/06/2024 16:58:48

Provedor de dados: | 64
País: | Brazil
Título: | Efeito da incorporação de casca de café nas propriedades físico-mecânicas de painéis aglomerados de Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Autores: | Mendes,Rafael Farinassi; Mendes,Lourival Marin; Guimarães Júnior,José Benedito; Mori,Fábio Akira; César,Antonia Amanda da Silva.
Data: | 2010-06-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Casca-de-café; Aglomerado; Eucalyptus urophylla.
Resumo: | Neste trabalho objetivou-se avaliar a influência da incorporação de casca de café nas propriedades físico-mecânicas de painéis aglomerados produzidos com Eucalyptus urophylla S.T. Blake. Os painéis foram produzidos com incorporação de 25, 50 e 75% de casca de café, em três teores da resina fenol-formaldeído (6, 9 e 12%) e 1% de parafina. A densidade nominal dos painéis foi de 0,7 g/cm³ e o ciclo de prensagem compreendeu uma pressão de 3,92 MPa e temperatura de 180ºC por 8 minutos. Pelos resultados obtidos foi possível observar que: as propriedades físicas dos painéis aglomerados apresentam relação linear decrescente com o aumento do teor de resina, e crescente com a porcentagem de casca de café, apresentando maiores valores de absorção de água e inchamento em espessura. As propriedades mecânicas apresentam relação linear crescente com o aumento do teor de resina, e decrescente com a porcentagem de associação de casca de café. Do modo que a pesquisa foi conduzida, a incorporação da casca de café prejudica a qualidade dos painéis produzidos.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000300012
Editor: | Editora da Universidade Federal de Lavras
Relação: | 10.1590/S1413-70542010000300012
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência e Agrotecnologia  v.34 n.3 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess