Data/hora: 05/06/2024 09:12:15

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | CONSUMO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE LAVOURAS DE ARROZ IRRIGADO
Autores: | Marcolin,Elio; Robaina,Adroaldo Dias.
Data: | 2002-04-01
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Rendimento das bombas; Estações de bombeamento; Bombas.
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o consumo de energia e a eficiência das estações de bombeamento de lavouras de arroz irrigado, na localidade de Arroio Grande, município de Santa Maria, RS. Das 95 estações de bombeamento visitadas, 21 foram avaliadas quanto ao rendimento e consumo de energia. Os resultados evidenciaram que 67% das bombas operavam com rendimentos abaixo de 75%. Houve uma grande amplitude na relação CV ha-1 entre as fontes de potência, variando de 0,93CV ha-1 (conjuntos motobombas elétricos) a 6,30CV ha-1 (acionados por tratores a diesel). Constatou-se que as potências nominais instaladas estavam de 200% a 4250% acima das necessárias e que há desperdício de energia na irrigação de lavouras de arroz. Verificou-se, também que, adequando-se as estações de bombeamento, é possível economizar 29% da energia elétrica com a redução das perdas de carga e 41%, com a redução das perdas de carga e a substituição das atuais motobombas por outras com rendimentos mínimos de 75%.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782002000200008
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782002000200008
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.32 n.2 2002
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess