Data/hora: 04/06/2024 14:25:18

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Exposição humana à vibrações de corpo inteiro em um trator agrícola com pneus radiais
Autores: | Ribas,Rodrigo Lampert; Schlosser,José Fernando; Frantz,Ulisses Giacomini; Farias,Marcelo Silveira de; Rodrigues,Fabrício Azevedo.
Data: | 2014-09-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Ergonomia; Pressão de insuflagem; Pneus agrícolas.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar as vibrações de corpo inteiro incidentes em um operador de trator agrícola utilizando pneus radiais, com três diferentes pressões de insuflagem em operação de semeadura. O trabalho foi divido em três tratamentos, com quatro repetições cada. Utilizou-se um trator Massey Ferguson 5450 Dyna 4, 4x2 TDA, 75kW, acoplado a uma semeadora da mesma marca, modelo MF 509. Os pneus radiais utilizados foram Michelin VF 480/60 R28 para o eixo dianteiro e VF 600/60 R38 para o traseiro, nas pressões de 41, 69 e 96kPa. O equipamento para aquisição dos dados foi o Type 4447 da Brüel &amp; Kjær, mesma marca do software para análise, o 4447 Vibration Explorer. Todos os tratamentos apresentaram resultados que ficaram na faixa de extremamente desconfortável, segundo os limites considerados pela Norma ISO 2631. A análise estatística não identificou diferença significativa quando a pressão de insuflagem do pneu foi alterada. O eixo X, horizontal frontal, apresentou os maiores valores de vibração incidentes no operador. Concluiu-se que, para uma jornada de 8 horas de trabalho, o operador está exposto acima do nível limite de conforto estabelecido pela norma utilizada.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000901589
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/0103-8478cr20130130
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.44 n.9 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess