Data/hora: 04/06/2024 09:30:16

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Desempenho de motor de injeção direta sob misturas de biodiesel metílico de soja
Autores: | Nietiedt,Gustavo Heller; Schlosser,José Fernando; Ribas,Rodrigo Lampert; Frantz,Ulisses Giacomini; Russini,Alexandre.
Data: | 2011-07-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Bancada dinamométrica; Potência; Consumo específico.
Resumo: | O objetivo do trabalho foi avaliar o uso de misturas de biodiesel metílico de soja e diesel em motor de ignição por compressão e injeção direta de combustível. Os ensaios foram realizados em bancada dinamométrica, utilizando as misturas B10, B20 e B100 em comparação ao diesel comercial (B5). O desempenho do motor foi analisado por meio da tomada de potência (TDP) do trator para cada combustível. Os melhores resultados obtidos para potência e consumo específico de combustível, respectivamente, foram: B5 (44,62kW; 234,87g kW-1 h-1); B10 (44,73kW; 233,78g kW-1 h-1); B20 (44,40kW; 236,20g kW-1 h-1) e B100 (43,40kW; 263,63g kW-1 h-1). Concluiu-se que os melhores resultados ocorreram sob o uso do combustível B10 (potência superior em apenas 0,2% em relação ao combustível B5 e consumo específico inferior em apenas 0,5% em relação ao B5). O combustível B100 apresentou diferenças significativas em relação aos demais combustíveis (potência 2,8% inferior em relação ao B5 e consumo específico 10,9% maior em relação ao B5).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000700012
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782011005000079
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.41 n.7 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess