Data/hora: 04/06/2024 10:13:22

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Exigências de uma semeadora-adubadora de precisão variando a velocidade e a condição da superfície do solo
Autores: | Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson Pereira da; Reis,Gustavo Naves dos.
Data: | 2005-08-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Capacidade de campo; Desempenho; Consumo de combustível.
Resumo: | O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de um conjunto trator-semeadora-adubadora de quatro linhas, variando as marchas do trator e preparo do solo. A semeadura foi realizada em Latossolo Vermelho Eutroférrico. Os tratamentos foram: preparo do solo (convencional, reduzido e plantio direto) e marchas do trator (5,9km h-1 e 7,0km h-1), em delineamento de blocos casualizados em fatorial 3 x 2 com quatro repetições. Foram analisadas: velocidade de deslocamento, capacidade de campo operacional, consumo de combustível horário e por área, patinagem, força de tração e potência na barra. A velocidade, a patinagem e os consumos de combustível horário e por área foram maiores para a marcha M2 (7,0km h-1) e o conjunto trabalhando em área cujo preparo do solo foi realizado com escarificador apresentou maiores valores para os consumos de combustível horário e por área e também menor velocidade operacional.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000400027
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782005000400027
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.35 n.4 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess