Data/hora: 12/06/2024 01:10:00

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Transmissividade a radiação solar do polietileno de baixa densidade utilizado em estufas	
Autores: 	Buriol,Galileo Adeli; Streck,Nereu Augusto; Petry,Cláudia; Schneider,Flavio Miguel.	
Data: 	1995-01-01	
Ano: 	1995	
Palavras-chave: 	Radiação solar; Estufa plástica; Transmissividade; Radiação difusa.	
Resumo: 	Determinou-se a transmissividade à radiação solar do polietileno de baixa densidade utilizado em estufas. O experimento foi conduzido em uma estufa tipo Capela com dimensões de 10m x 25m, coberta com polietileno transparente de baixa densidade, com espessura de 100µm e aditivado com anti-UV, instalada no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, RS - Brasil. A radiação solar global diária incidente no interior e exterior da estufa foi medida no período de julho de 1991 a janeiro de 1992 e também a fração difusa da radiação solar em dias com diferentes condições atmosféricas e de condensação no filme plástico durante o período de maio a julho de 1993. A transmissividade média da radiação solar global foi de 56,2% nas primeiras horas do dia e de 81,3% nas horas próximas ao meio-dia. A fração difusa da radiação solar global foi mais elevada no interior da estufa do que no exterior, evidenciando o efeito dispersante do plástico e da condensação do vapor d'água na superfície interna do filme.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781995000100001	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84781995000100001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.25 n.1 1995	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess