Data/hora: 11/06/2024 01:32:49

Provedor de dados: | Ciência Rural
País: | Brazil
Título: | Custo energético de construção de uma instalação para armazenagem de feno
Autores: | Campos,Alessandro Torres; Saglietti,José Roberto Corrêa; Campos,Aloísio Torres de; Bueno,Osmar de Carvalho; Resende,Humberto; Gasparino,Eliane; Klosowski,Elcio Silvério.
Data: | 2003-08-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Construções rurais; Energia; Sustentabilidade.
Resumo: | O trabalho teve como objetivo obter uma estimativa da energia empregada na construção de uma estrutura utilizada para armazenamento de fardos de feno, em um sistema de produção animal. Para tanto utilizaram-se os coeficientes energéticos levantados pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC). O valor obtido foi de 587,09 MJ.m-2, o qual foi amplamente diferente daqueles observados na literatura. Da energia total empregada na construção da instalação os itens fechamentos, estrutura de cobertura, piso e fundações representaram 50,35, 27,71, 18,72 e 3,22%, respectivamente. Considerando o sistema de produção de feno de alfafa e "coast-cross" como um todo, a instalação contribuiu com somente 0,14 e 0,16% da composição do custo energético anual destas culturas, respectivamente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000400013
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782003000400013
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.33 n.4 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess