Data/hora: 02/06/2024 16:28:00

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Custo energético de construção de uma instalação para armazenagem de feno	
Autores: 	Campos,Alessandro Torres; Saglietti,José Roberto Corrêa; Campos,Aloísio Torres de; Bueno,Osmar de Carvalho; Resende,Humberto; Gasparino,Eliane; Klosowski,Elcio Silvério.	
Data: 	2003-08-01	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Construções rurais; Energia; Sustentabilidade.	
Resumo: 	O trabalho teve como objetivo obter uma estimativa da energia empregada na construção de uma estrutura utilizada para armazenamento de fardos de feno, em um sistema de produção animal. Para tanto utilizaram-se os coeficientes energéticos levantados pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC). O valor obtido foi de 587,09 MJ.m-2, o qual foi amplamente diferente daqueles observados na literatura. Da energia total empregada na construção da instalação os itens fechamentos, estrutura de cobertura, piso e fundações representaram 50,35, 27,71, 18,72 e 3,22%, respectivamente. Considerando o sistema de produção de feno de alfafa e "coast-cross" como um todo, a instalação contribuiu com somente 0,14 e 0,16% da composição do custo energético anual destas culturas, respectivamente.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000400013	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782003000400013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.33 n.4 2003	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess