Data/hora: 29/05/2024 06:42:44

Provedor de dados: 	Ciência Rural	
País: 	Brazil	
Título: 	Desempenho operacional do conjunto trator-recolhedora de feijão	
Autores: 	Silva,Rouverson Pereira da; Reis,Leandro Daniel; Reis,Gustavo Naves dos; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso; Cortez,Jorge Wilson.	
Data: 	2008-08-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Colheita mecanizada; Consumo de combustível; Perdas na colheita.	
Resumo: 	A colheita mecanizada do feijão apresenta altos custos. Além disso, as características botânicas e a alta tendência ao acamamento do feijoeiro dificultam o uso de colhedoras combinadas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho operacional do conjunto trator-recolhedora-trilhadora de feijão e quantificar as perdas ocasionadas durante a colheita, em Jaboticabal, SP. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com fatorial 2 x 3, combinando-se dois sistemas de preparo de solo (convencional e plantio direto) e três velocidades teóricas de trabalho (V1, V2 e V3, correspondendo a 4,0; 4,9 e 5,8km h-1, respectivamente), com quatro repetições, totalizando 24 observações. O nível de ruído, os consumos volumétrico e ponderal, a taxa de alimentação da máquina, a matéria seca e a densidade da palhada, as perdas na plataforma da recolhedora e totais não são influenciadas pelos sistemas de preparo do solo (preparo convencional e plantio direto) e pelas velocidades de trabalho. As perdas ocorridas no sistema de trilha, separação e limpeza são menores na velocidade de 4,9km h-1.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000500013	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782008000500013	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.38 n.5 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess