Data/hora: 09/06/2024 03:39:10

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Componentes de produção de pinhão manso irrigado com água de diferentes condutividades elétrica e doses de fósforo	
Autores: 	Sousa,Antonio Evami Cavalcante; Gheyi,Hans Raj; Soares,Frederico Antonio Loureiro; Nobre,Reginaldo Gomes; Nascimento,Elka Costa Santos.	
Data: 	2012-06-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Jatropha curcas L.; Salinidade; Adubação fosfatada; Peso de sementes; Teor de óleo.	
Resumo: 	O pinhão manso tem atraído bastante interesse nos últimos anos por apresentar elevado potencial de fornecer óleo para produção de biocombustível e isso tem provocado a expansão rápida das áreas de cultivo em todo mundo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da irrigação com água de diferentes condutividades elétricas (CEa) e doses de fósforo sobre os componentes de produção de pinhão manso durante o terceiro ano de produção. Usou-se o delineamento em blocos casualizados em um fatorial (5x2) com quatro repetições, sendo cinco níveis de salinidade (CEa - 0,6 testemunha; 1,2; 1,8; 2,4 e 3,0dS m-1) da água de irrigação e duas doses de P2O5 (135 e 200g planta 1 ano-1), em que a água de 0,6dS m-1 refere-se à água de abastecimento e à dose de 135g planta-1, a recomendação para o pinhão manso. As plantas foram cultivadas em vasos com capacidade de 200L e irrigados a cada três dias. O número de dias para inflorescência, número de cachos planta-1, produtividade de sementes e o teor de óleo das sementes de pinhão manso foram afetados negativamente pelo o aumento da salinidade da água de irrigação. A cultura do pinhão manso irrigado com água com condutividade elétrica de 1,3dS m-1 reduz 10% da produtividade das sementes e consequentemente do teor de óleo em suas sementes. Somente o número de dias para inflorescência foi afetado pelas doses de fósforo. Verificou-se correlação positiva e significativa entre o peso de 100 sementes e o teor de óleo das sementes que, respectivamente, foram 90,26g e 36,39% no tratamento irrigado com a água de menor condutividade elétrica.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000600009	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782012000600009	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.42 n.6 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess