Data/hora: 13/06/2024 02:51:42

Provedor de dados: | Ciência Rural
País: | Brazil
Título: | Tratamentos de silanização em grãos de feijão por hexametildissilazana: resultados preliminares
Autores: | Assis,Odilio Benedito Garrido.
Data: | 2005-02-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | HDMS; Filmes hidrofóbicos; Controle de umidade; Controle de germinação.
Resumo: | Grãos comerciais de feijão (Phaseolus vulgaris L.) foram submetidos a tratamentos para formação de filme hidrofóbico por três procedimentos distintos de silanização. A solução precursora foi hexametildissilazana (HDMS) para todos os tratamentos. Os resultados indicam que todas as seqüências tornam a superfície dos grãos resistentes à umidade, reduzindo a absorção em valores de 15 a 57% em comparação às amostras não tratadas. Ensaios de germinação em teste-padrão mostraram que os tratamentos retardam ou evitam a germinação indesejável mesmo em condições de alta umidade.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000100036
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782005000100036
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.35 n.1 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess