Data/hora: 13/06/2024 00:57:29

Provedor de dados: | 65
País: | Brazil
Título: | Método ultrassônico para estimativa do módulo de elasticidade de madeiras de Pinus taeda tratadas termicamente
Autores: | Missio,André Luiz; Gatto,Darci Alberto; Modes,Karina Soares; Santini,Elio José; Stangerlin,Diego Martins; Calegari,Leandro.
Data: | 2013-04-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Método não destrutivo; Loblolly pine; Modificação térmica.
Resumo: | O trabalho teve por objetivo estimar o módulo de elasticidade estático da madeira termorretificada de Pinus taeda por meio do método não destrutivo ultrassônico. Foram confeccionados 93 corpos de prova das pranchas de pinus com dimensões de 2,5x2,5x41,0cm (espessura, largura e comprimento). Avaliaram-se corpos de prova submetidos a dois tratamentos térmicos denominados Combinação e Estufa, além daqueles sem tratamento térmico. No tratamento de combinação, as peças foram termorretificadas em autoclave a 130ºC±3°C e pressão de 2kgf cm-², por 3 horas e, após um período de condicionamento, aquecidas em estufa elétrica a 160°C±1°C, pelo mesmo período. Já as peças destinadas apenas ao tratamento em estufa foram submetidas à última condição. Os modelos matemáticos criados apresentaram r2 entre 0,48 e 0,66, sendo significativos em 1% de probabilidade de erro. Dessa forma, com o aprimoramento de metodologias de ensaios não destrutivos ultrassônicos, a presente técnica pode ser útil e eficiente para estimar o módulo de elasticidade estático da madeira de Pinus taeda.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000400009
Editor: | Universidade Federal de Santa Maria
Relação: | 10.1590/S0103-84782013000400009
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência Rural  v.43 n.4 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess