Data/hora: 09/06/2024 16:31:04

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Resistência ao impacto da madeira de nogueira-pecã em diferentes condições de umidade	
Autores: 	Beltrame,Rafael; Mattos,Bruno Dufau; Gatto,Darci Alberto; Lazarotto,Marília; Haselein,Clovis Roberto; Santini,Elio José.	
Data: 	2012-09-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Flexão dinâmica; Qualidade da madeira; Madeira saturada; Carya illinoinensis.	
Resumo: 	Os estudos de resistência da madeira ao impacto referem-se à eficiência com que este material absorve energia de um impacto e dissipa-a sem danos a sua estrutura. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência do teor de umidade na resistência ao impacto da madeira de nogueira-pecã (Carya illinoinensis). Para tanto, foram utilizadas árvores procedentes de duas regiões fisiográficas do estado do Rio Grande do Sul. Os corpos de prova, em condições de equilíbrio a 12% de umidade e saturados, foram submetidos ao impacto utilizando-se pêndulo de CHARPY, e avaliados quanto à resistência oferecida com a aplicação da carga nos planos tangencial e radial e posições de retirada (medula - casca) nas toras, para as duas regiões fisiográficas em cada condição de umidade. Para auxiliar na interpretação dos dados, determinou-se a massa específica aparente a 12% e saturada, trabalho absorvido, coeficiente de resiliência e a cota dinâmica. Pôde-se verificar, por meio dos resultados, que a madeira de nogueira-pecã é mais resistente ao impacto na condição saturada.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000900011	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782012005000060	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.42 n.9 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess