Data/hora: 03/06/2024 06:20:46

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Fitorremediação de solo contaminado com o herbicida picloram por plantas de Panicum maximum em função do teor de água
Autores: | Assis,Renato L. de; Procópio,Sergio de O.; Carmo,Marcos L. do; Pires,Fábio R.; Cargnelutti Filho,Alberto; Braz,Guilherme B. P.; Silva,Wellington F. P.
Data: | 2010-10-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Residual de herbicidas; Mimetizadores de auxinas; Soja; Evaporação de água.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de lâminas de água no solo sobre a fitorremediação de solo contaminado com o herbicida picloram por plantas de Panicum maximum cv Tanzânia. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, e os tratamentos, em número de 12, foram compostos pela combinação entre quatro níveis diários de reposição da água, através das lâminas de água evaporada (80; 90; 100 e 110% da quantidade de água evaporada) e de três doses do picloram (0; 80 e 160 g ha-1). A quantidade de água evaporada foi determinada por meio de dois evaporímetros. Após a aplicação do herbicida, foi realizada a semeadura da espécie vegetal fitorremediadora. Noventa dias após a emergência, as plantas de capim-tanzânia foram dessecadas, e a parte aérea, descartada. Terminada esta etapa, efetuou-se a semeadura da soja como bioindicadora da presença do picloram, determinando-se fitotoxicidade, altura e massa verde e seca. A soja mostrou-se extremamente sensível à presença do picloram no solo. Constatou-se que os valores extremos de umidade avaliados, 80 e 110% da reposição diária da lâmina de água evaporada, favoreceram a remediação de solos contaminados com o herbicida picloram. A otimização da fitorremediação não é significativa quando se avaliou o resíduo correspondente a 160 g ha-1 do herbicida.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500007
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000500007
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.5 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess