Data/hora: 09/06/2024 02:51:40

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Níveis de ruído emitidos por uma recolhedora-trilhadora de feijão
Autores: | Souza,Luiz H.; Vieira,Luciano B.; Fernandes,Haroldo C.; Lima,Julião S. S.
Data: | 2004-12-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Colheita mecânica; Ergonomia; Feijão.
Resumo: | Foram avaliados os níveis de ruído emitido por uma recolhedora-trilhadora de feijão. Empregou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições e esquema de parcelas subdivididas. Utilizaram-se três declividades do terreno (0 a 10; 10 a 20 e 20 a 30%) e três velocidades de operação (2,0; 2,5 e 3,0 km h-1) para compor as parcelas e subparcelas, respectivamente. Os dados foram interpretados pela análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os níveis de ruído determinados ultrapassaram o limite de 85 dBA para oito horas de exposição diária estabelecido pela NR-15. Ocorreu aumento do nível de ruído com o incremento da declividade e com a diminuição da velocidade de trabalho.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300027
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162004000300027
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.24 n.3 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess