Data/hora: 13/06/2024 02:56:00

Provedor de dados: 	Engenharia Agrícola	
País: 	Brazil	
Título: 	Demanda tractiva en función de la resistencia mecánica del suelo a la penetración	
Autores: 	Borges,Pedro H. M.; Bianchini,Aloísio; Maia,João C. S.; Fernándes,Haroldo C.; Mendoza,Zaíra M. S. H.	
Data: 	2014-04-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Desempenho de máquinas; Modelos empíricos; Modelos não lineares.	
Resumo: 	No presente estudo, foram elaborados modelos empíricos para determinar a força de tração demandada por arados de discos, escarificadores e semeadoras adubadoras, em função da resistência mecânica do solo à penetração. A média da referida resistência, determinou-se até as profundidades de 25; 35 e 15 cm, em correspondência com as regulagens do arado de discos, escarificador e semeadora adubadora. O ajuste foi verificado de acordo com o coeficiente de determinação, gráficos de dispersão, análise residual e teste t (Student). Com base nessas análises, confirmou-se a normalidade dos resíduos, e foram estabelecidos intervalos de confiança com 95% de probabilidade. Os valores estimados e obtidos experimentalmente não discreparam significativamente. Concluiu-se que as funções exponenciais associadas apresentaram adequada precisão e confiabilidade para predizer a força de tração, considerando-se a resistência mecânica do solo à penetração e que os modelos podem ser uma ferramenta útil para o planejamento e gestão de operações agrícolas mecanizadas em solos com textura similar às desta pesquisa.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000200009	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162014000200009	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.34 n.2 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess