Data/hora: 04/06/2024 14:14:53

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Perda de carga localizada em gotejadores integrados em tubos de polietileno	
Autores: 	Gomes,Anthony W. A.; Frizzone,José A.; Rettore Neto,Osvaldo; Miranda,Jarbas H. de.	
Data: 	2010-06-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Irrigação por gotejamento; Coeficiente de carga cinética; Perda de carga localizada; Índice de obstrução; Comprimento equivalente.	
Resumo: 	Este trabalho foi desenvolvido para analisar as perdas de carga localizadas em gotejadores coaxiais integrados em tubos de polietileno. A perda de carga para diferentes vazões foi determinada em quatro modelos de tubos gotejadores, com sete repetições. Para cada vazão, a perda de carga localizada foi calculada pela diferença entre a perda de carga no tubo com emissor e a perda de carga contínua no tubo uniforme, estimada pela equação de Darcy-Weisbach. Aproximações matemáticas foram sugeridas para calcular a perda de carga com base no coeficiente de carga cinética (K) e em um valor constante de comprimento equivalente (Le). A desconsideração da perda de carga localizada levou à superestimativa do comprimento máximo da linha lateral de até 25,7%, para os gotejadores autocompensados, e de 9,5%, para os não autocompensados. O cálculo da perda de carga localizada, utilizando o modelo potencial para estimar o valor de K em função do índice de obstrução, mostrou bons resultados, comparáveis àqueles obtidos com o valor de K ajustado pelos dados observados em laboratório, o que resultou em pequenas variações na estimativa do comprimento máximo da linha lateral por esses dois procedimentos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300008	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162010000300008	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.30 n.3 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess